| # 群的组件 CTP 和能力 CTP 对于群集物料，对 CTP 检查的应用有一些限制。 对于群集物料，可以使用三种可供订货量 (ATP) 功能： 标准 ATP 检查 渠道 ATP 检查 产品系列 CTP 检查 当分解针对组件检查的物料清单 (BOM) 时，可供订货量 (ATP) 检查会把供应关系考虑在内。 ATP 检查通过以下内容查找组件： 通用物料清单 在通用物料层分解产品变型。 当订单计划或主计划执行检查时不把供应关系考虑在内。 关键物料清单 仅用于具有物料主计划的物料。 当订单计划或主计划执行检查时不把供应关系考虑在内。 物料清单 (BOM) 最详细层。 如示例所示，此检查会将供应关系考虑在内。 示例 当针对计划物料 CPATP22 进行 ATP 检查时，结果应该为通过供应关系 CPATP22.1 <- ATP CPATP22.1 交付 10 件。那么物料 ATP CPATP22.1 现有 10 件。 在有一个供应关系的情况下，ATP 计算始终采用最少组件 CTP。 示例 可能要使用两个站点和两个供应关系。 如果对于 ABE CPATP 中有 10 件 ATP 请求，则当前可找到的 ATP 检查的结果应该两个都为 5 件。 5 件来自 如果有多个供应关系组件 CTP，则应将其添加到以前找到的组件 CTP 中。 注意事项！ 如果您建立的群包含多个具有相同物料段的群集物料和/或非群集物料，则只要确保其中只有一个群集物料或非群集物料的来源为生产 ，CTP 功能即可正常使用。 如果多个群的来源是生产，则综合可供订货量功能将产生错误结果，因为系统会对多个订单承诺相同的能力和组件： 每个群承诺一次。 发生这种情况的原因是，属于相同物料的群集物料共享物料清单、关键物料清单、工艺流程工序或关键工序清单。 如果群集物料具有有效的供应源分配策略，则只有供应源分配策略的来源为生产时（超过 0%），LN 才检查组件 CTP 和能力 CTP。 如果群集物料没有有效的供应源分配策略，则只有默认供应源为生产/采购并且所请求日期的实际供应源为生产时，LN 才检查组件 CTP 和能力 CTP。 要定义供应源分配策略，请使用供应源分配策略 (cprpd7110m000) 进程。 要定义计划物料的默认供应源，请使用物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程。 相关主题 企业计划子系统中的群 综合可供订货量 - 概览 日期有效型物料数据 |