| # 按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 测定样品物料之后，使用此进程以输入实际检测数据。检测数据用于根据抽样结果验收或拒收数量。检测的每个样品都将归类为通过或失败。 如果提供图纸，则可以使用各个“图纸”按钮来显示： 如何检测物料（“检测图”按钮）。 特性外观如何（“特性图”按钮）。 物料外观如何（“物料图”按钮）。 使用“算法求值”按钮，可根据其它特性的数据来计算算法特性的值。不能修改计算出的结果。只能将此选项应用于活动状态的订单。 相关主题 订单检验 检验单 检验单的代码。 订单行状态 检验单行状态表示检验行的当前状态。 样品 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。 要项 物料的一部分。 例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。 一个要项可以具有一种或多种特征。 例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。 特性类型 所测量的值类型 位置 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 检测时间 执行检测的日期。默认日期是当前日期。 选项 找到的选项。 注意 根据选项 (qmptc0114m000) 进程中选项类型字段中的输入内容，该选项为合格或不合格。 选项集 选项集的名称。 测量值 检测的结果 如果在结果类型字段中选择定量，并且未将特性类型字段设置为选项，则输入一个数值。如果为检验单行指定某个算法，则该算法会计算此数值。 注意 不能修改检测结果。 结果 检验的结果 注意 LN 会根据标准检测过程特性 (qmptc0115m000) 进程和/或选项 (qmptc0114m000) 进程中定义的质量限制，自动在此字段中生成一个值。 检测区域 进行检测的实际位置。 员工 对该特性执行检测的员工 仪器 用于测量特性的默认仪器 综合结果 按检验单、样品或序列号列出的综合检验结果 注意 LN 会根据标准检测过程特性 (qmptc0115m000) 进程和/或选项 (qmptc0114m000) 进程中定义的质量限制，自动在此字段中生成一个值。 结果 物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 按特性 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。 例如直径、长度、重量。 方法 特性值的类型或特性值的计算方式 单位 表示物料或货物的物理量。 例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。 序列号 LN 生成的一种标识号，用来区分一个抽样数量中可以执行的不同测量。测量数目基于检测数量。 示例
抽样数量 | 100 件
检测数量 | 20 件
说明：要获得 100 件的抽样数量，需要以 20 件为一组执行 5 次检测 (100/20=5)。因此，将生成 5 个检测行，每行均有一个唯一的序列号。 注意 序列号的合计数量不能超过抽样数量除以检测数量后得出的值。 算法求值 如果选择“创建检测数据行”，则不会为算法特性创建任何检测行。如果要为算法特性创建检测行，则选择“算法求值”之后，会根据其它特性的数据来计算算法特性的值。不能修改计算出的结果。只能将此选项应用于活动状态的订单。 物料图纸 如果提供图纸，则可以使用此按钮显示物料的外观效果。 切换活动/完成状态 如果在“应用”菜单中选择“切换活动/完成状态”，则可在行状态活动与行状态完成之间进行切换。如果将此选项用于算法特性，则变量（特性）的行状态也会切换为完成。 条件： 合计抽样数量等于样品数量。 为针对该订单行定义的所有样品输入检验数据。 如果检验状态还不是完成，则检验单行的状态只能切换回活动。 创建检测数据行 在“应用”菜单中选择“创建检测数据行”之后，将为检验单中的每个位置生成检测数据行。 示例 如果检验单的某个特性有 4 个位置，则会生成 4 行。 |