| # 处理隔离库存 如果在采购、工艺流程或生产过程中产生缺陷（不合格），可以将物料报废、拒收或移动到隔离库位。 可使用以下处置来评估隔离库存中的物料： 退货 返工（符合新规格） 返工（符合现有规格） 重新分类 废品 原样使用 要执行此处置，可以为隔离库存中的该物料生成不合格报告 (NCR)。 如果为隔离区中的物料生成 NCR，则在仓储管理子系统的隔离库存中不会指定处置。 此数据在不合格报告 (qmncm1100m000) 中定义，并且在仓储管理子系统中由隔离库存引用。 实施隔离处理 步骤 1. 在物料仓储数据 (whwmd4500m000) 中，为物料选择报废和/或隔离或隔离选项。 注意 如果选择废品选项，将禁用“隔离库存”命令。 步骤 2. 在检测组合 (qmptc0111m000) 进程中，创建所需物料和标准检测过程的组合。 步骤 3. 在采 购 订 单 (tdpur4100m900) 进程中，创建并核准物料的采购订单。 步骤 4. 在仓库收货 (whinh3512m000) 进程中，确认仓库收货。 步骤 5. 在检验单 (qmptc1100m100) 进程中，指定检验单行的检测数据并完成检验单。 步骤 6. 在检验单 (qmptc1100m100) 进程中，订单检验 (qmptc1620m000) 进程的结果可设置为部分接受/已拒收。 步骤 7. 完成和处理订单检验。 步骤 8. 在仓库检验 (whinh3622m000) 进程中： 查看 Infor LN 在默认情况下从订单检验 (qmptc1620m000) 进程接受和拒收的物料。 处理仓库检验。 单击“隔离库存”。 步骤 9. 在隔离库存 (whwmd2671m000) 进程中： 查看隔离的物料数量。 单击报表为拒收数量创建不合格报告。 注意 如果已经为仓库检验创建不合格，当创建隔离库存时，同一 NCR 将链接至隔离库存。 步骤 10. 在不合格报告 (qmncm1100m000) 进程中，对不合格进行评定。 如需有关如何执行不合格的更多信息，请参阅不合格报告和处置过程。 注意 可以根据要求使用“分割 NCR”选项为隔离区中的物料创建单个 NCR。 如果处置字段设置为重新分类或返工（符合新规格），则可以指定必须将不合格物料转移到的至物料。 步骤 11. 处置后，Infor LN 将更新隔离库存 (whwmd2671m000) 中的处置、原因和至物料字段。 步骤 12. 在隔离库存 (whwmd2671m000) 进程中： 审核处置行。 处理隔离库存订单。 Infor LN 创建处置订单，并默认采用不合格报告 (qmncm1100m000) 进程的处置订单和处置订单来源字段中的值。 步骤 13. 关闭不合格报告 (qmncm1100m000) 进程。 |