- | # 计算可切换到直线折旧法的年数总和折旧 在可切换到直线折旧法的年数总和折旧法公式中，将对资产寿命的第一部分使用年数总和折旧法，然后 LN 会切换到直线折旧公式以根据资产的剩余寿命将其折旧到残值。将在第一个期间进行切换，其中直线折旧法的剩余值计算所生成的折旧额会大于年数总和折旧计算所生成的折旧额。 如果在选中折旧方法 (tffam7510m000) 详细进程的切换到直线折旧法复选框的情况下应用折旧方法，则将应用正常直线折旧计算，而无需考虑在固定资产参数 (tffam0500m000) 进程中定义的直线折旧切换标准。由于在资产寿命开始时累计折旧额较大而导致 RL/RV 直线折旧额减少以致于从不发生切换，因此系统不会应用具有剩余寿命/剩余值的直线折旧计算。 会用到下列公式： 美国税帐册
      DF = (成本 - 残值 - 179 条款中的抵免额) * (资产使用率/100)
      NBV = (成本 - 残值 - 179 条款中的抵免额) * (资产使用率/100) - AD
- 其它帐册
       DF = 成本 - 残值
      NBV = 成本 - 残值 - AD
- 年数总和折旧
      折旧 = DF * (剩余寿命年数/年数总和)
- 正常直线折旧
      日折旧 = NBV * (折旧天数/会计年度天数)
      定期折旧 = NBV * (折旧期间/会计年度期间)
其中： DF = 折旧系数 NBV = 帐面净值 AD = 累计折旧 对于修订版加速成本回收制 (MACRS) 和加速成本回收制 (ACRS)，残值不适用于美国税务和商业帐册的折旧。 注意 如果您要计算折旧的资产包含平均常规，LN 会在每半年、每季度或每月的第一次计算时调整折旧费用。如果您要在公司的收入税纳税申报中最大程度地减少折旧费用税，则此公式非常有用。使用此方法，可以在资产寿命的前期将大部分资产折旧记入帐册，然后将资产折旧为资产残值。 相关主题 计算和平均惯例 |