| # 维修触发器 (tsmdm0169m000) 使用此进程以为维修触发器套装定义数字维修触发器。 在执行检验时，LN 会检查适用的维修触发器套装。 如果计量值与触发器套装中的其中一个维修触发器相符，则会生成维修通知。 相关主题 服务检验和预防性维修方案 维修触发器套装 触发器所属的维修触发器套装。 说明 代码的说明或名称。 触发器 维修触发器的编号。 极限值 维修触发器的极限。 允许值 极限值 下限 用于指定从其开始必须触发维修的极限的值。 上限 用于指定在达到后必须触发维修的极限的值。 单位 极限值的单位。 限制期段 触发器有效的时间段。 允许值 限制期段 下限期段值 触发器有效的起始时间段。 上限期段值 触发器有效的截至时间段。 限制期段单位 限制期段的单位。 允许值 单位 触发器消息 触发器消息的代码。 说明 代码的说明或名称。 默认建议 定义为维修触发器的默认值的建议。 仅当选中建议 (tsmdm0167m000) 进程中的“默认值”复选框时，LN 才会应用默认值。 说明 代码的说明或名称。 默认后续活动 定义为维修通知的默认后续活动的参考活动。 LN 将从建议 (tsmdm0167m000) 进程中默认设置默认的后续活动。 说明 代码的说明或名称。 |