| # 存储检验 (qmptc2120m000) 使用此进程以维护在生成存储检验 (qmptc2220m000) 进程中生成的存储检验单。 此外，也可以人工添加新检验。 相关主题 存储检验 物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 顺序 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 默认编号是按 1 递增的最大编号。 有效单元 用于标识而链接至最终产品的代码，该代码可以表示最终产品与标准最终产品的偏离程度。 可将有效单元链接至制造物料和采购物料。 注意 LN 允许您为指定的有效单元定义抽样规则和检测组合。 相关主题 有效单元 检验 订货数量 生产订单中要生产的数量。 必须检验的数量。 此数量是进行存储检验的所有订单数量的合计。 数量单位 表示物料或货物的物理量。 例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。 状态 检验状态表示检验单的当前状态。 此状态会在多个进程内发生更改。 拒收原因 数量被拒收的原因 验收数量 建议验收数量 质量子系统建议的待验收数量，以库存单位表示。 该数量是指成功通过检测的所有抽样数量的合计。 拒收数量 建议拒收数量 质量建议的待拒收数量，以订单单位表示。 该数量是指不具备要求质量水平的所有样品数量的合计。 损坏数量 损坏数量 损坏性检测期间损坏的合计数量，以订单单位表示。 损坏数量等于损坏性检测所检测的检验单的样品数量。 损坏数量对验收数量或拒收数量没有任何影响。 LN 只根据检测来计算损坏数量。 日期 处理日期 处理检验单行的日期 |