| # 处理单元尺寸，示例 A 本示例说明处理单元结构的尺寸，在此结构中，父处理单元具有内部包装材料。 较大的料箱包含一些货盘，货盘装运各种货箱。 在这种情况下，父处理单元有用户定义的类型为“料箱”的内部包装材料，在第一级子层，每个子处理单元都具有用户定义的类型为“货盘”的外部包装材料。 在第二级子层，每个子处理单元都具有用户定义的类型为“货箱”的包装材料。 包装材料尺寸如下：
尺寸 | 包装物 | 货盘 | 货箱
--- | --- | --- | ---
宽度 | 2 m | 1 m | 0.25 m
长度 | 5 m | 1 m | 0.5 m
高度 | 2 m | 0.2 m | 0.2 m
面积 | 10 m2 | 1 m2 | 0.125 m2
体积 | 20 m3 | 0.2 m3 | 0.025 m3
净重 | 250 kg | 5 kg | 100 g
因此，满载的料箱包含 20 个货盘和 320 个货箱。 每个货盘包含四层，每层有八个货箱，因而每个货盘总共有 32 个货箱。 由于料箱的面积可容纳 10 个货盘，因此货盘分两层堆叠。 料箱自身的重量为 250 kg，货盘的总重量为 20 * 5 = 100 kg，货箱重量为 3.2 kg。因此，包装材料的总重量为 250 + 100 + 3.2 = 353.2 kg。假设包含在货箱中的物料总重量为 1000kg，则父处理单元的毛重为 353.2 + 1000 = 1353.2 kg。 |