| # 显示装配线资源分配 分配存在于两个级别，并分为两种类型。 类型的区别在于用途，级别的区别则在于其定义的特征。 类型 有以下几种分配类型： 非平均分配 这些分配的用途是定义流程特征。 非平均分配可用于以下用途： 可用于定义订单内容。 对于已生成（非冻结）的订单，订单内容将以第一个处于活动状态的非平均分配为依据。 对于已冻结的订单，订单内容将以冻结订单时有效的非平均分配为依据。 还可用于偏置排序期间的提前期。 在对订单进行排序时，系统会为每个订单计算提前期。 该提前期以生产周期为依据，适用的生产周期将从非平均分配中检索。 平均分配 这些分配的用途是定义平均生产周期。 LAC 在计划中使用平均分配。 LAC 中的计划以生产周期、日历和可用性类型为基础。 注意 平均生产周期不是数学平均值，但是您可将它视为全天非平均生产周期的一个近似平均值。 平均分配和非平均分配都必须完全涵盖每一天。 因此，请确保非平均分配在一天中的每一时刻均有效，即使一天中的部分时间没有执行任何工作也是如此。 平均分配自动应用于全天。 LN 会从日历中获取工作日的工时数。 级别 分配可存在于两个级别。 根据这些级别，共有以下几种分配类型： 装配线工位级分配 这些分配将定义每个装配线工位的流程特征。 定义的流程特征如下： 人员占用和机器占用 循环次数 工作组 工序 装配线级分配 这些分配针对整个装配线，将定义应用于整个装配线的特征。 每个装配线级分配都链接至某个装配线工位级分配集。 因此，如果选择其它装配线级分配，还会自动选择其它装配线工位级分配集。 装配线级分配具有以下特征： 生产周期数据 生产周期以装配线上执行的工序为依据。 生产周期可能会随为分配提供的时间范围而变化。 偏置时间数据 生效日期和过期日期 起始时间和终止时间 注意 在装配控制中不会显示工序。 只有装配线级分配可以是平均分配或非平均分配，因为该特征与生产周期有关，而生产周期的定义只针对装配线级分配，而不是装配线工位级分配。 分配是区分日期和时间的，因此可以在不同的期间和/或时间范围内将不同的流程特征应用于装配线。 在 LAC 中，会将装配线工位级别中的一些特征定义为单独的分配，例如作业分配和工序分配。 相关主题 装配控制模块概览 装配线工位利用率 装配线资源分配 |