| # 定义装配线分配 打开“\Infor ERP 制造管理子系统\装配控制\装配线\装配线 – tiasl1530m000”进程。分配可用于定义流程特征。定义装配线资源分配是链接工序和资源（即操作员和机器）至装配线的过程，并且确保此过程中装配流程能够顺利进行而不发生瓶颈问题。这组关系称为分配。生产周期是针对每个分配定义的。这种生产周期指示装配线速度，也称为装配线节拍时间。分配可以是按日期有效型的。 流程特征 有几种流程特征可以通过使用分配来定义。适用于整个装配线的流程特征将在装配线级分配中定义。适用于装配线工位的流程特征将通过为每个装配线工位创建分配来定义。然后，所有装配线工位分配会链接至装配线级分配。当装配线级分配处于活动状态时，它所链接的所有装配线工位分配均有效。 可以为装配线定义分配。针对每个分配，指定平均和非平均生产周期以及分配的有效期间。若要定义分配的有效期间，则必须为分配指定生效日期和过期日期。 适用于装配线的平均生产周期分配：根据当天非平均分配的生产周期，指定和使用平均生产周期。装配控制模块在计划时使用平均分配。计划以生产周期、日历和可用性类型为基础。平均分配在一天内有效。 适用于装配线工位的非平均生产周期分配：非平均分配以一天内的某些特定时间为依据。非平均装配线级分配仅链接至装配线工位级别。 注意 平均生产周期不是数学平均值，但是您可将它视为全天非平均生产周期的一个近似平均值。 平均分配和非平均分配都必须完全涵盖每一天。因此，请确保非平均分配在一天中的每一时刻均有效，即使一天中的部分时间没有执行任何工作也是如此。平均分配将自动应用于全天。ERP LN 会从日历中获取工作日的工时数。 非平均分配用于定义订单内容。对于已生成的（未冻结）订单，订单内容将以当天的第一个处于活动状态的非平均分配为依据。对于已冻结的订单，订单内容将以冻结订单时有效的非平均分配为依据。 非平均分配用于在排序期间偏置提前期。在对订单进行排序时，系统会为每个订单计算提前期。该提前期以生产周期为依据，适用的生产周期将从非平均分配中检索。 若要定义流程特征，请完成以下步骤： 步骤 1：选择主装配线。从视图, 参考, 操作菜单中单击分派。会启动装配线资源分配 (tiasc5510m000) 进程。 步骤 2：为装配线定义装配线资源分配。 将分配链接到装配线工位 打开“\Infor ERP 制造管理子系统\装配控制\装配线\装配线”。 若要将分配链接到装配线工位，请完成以下步骤： 选择装配线。从视图, 参考, 操作菜单中单击分派。会启动装配线资源分配 (tiasc5510m000) 进程。 选择已在上述步骤中定义的非平均装配线分配。从视图, 参考, 操作菜单中单击装配线工位分派。会启动装配线 - 分派和装配线工位 (tiasc5520m000) 进程。 添加属于该装配线的装配线工位。对于所有装配线工位，都必须为以下各项指定值： 人员固定成本。 设备固定成本。 所有装配线工位的循环次数。循环次数是在装配线工位上为该分配处理一个装配订单所需的时间。该时间以循环数表示。例如，如果生产周期为 2 分钟，则 10 分钟将表示为 5 次循环。 |