| # 打印工作说明 (tiasc5450m000) 使用此进程以打印装配线工位订单的工作说明。 工作说明将针对您选择的参考日期进行打印。可以打印按按装配订单列出的装配线工位或按装配线工位列出的装配订单排序的工作说明。 订单的状态必须为已冻结或准备启动。您还可以通过选择打印内容字段中的再次打印来选择打印已打印的订单说明。 可以通过开始打印工作说明 (tiasc5451m000) 进程，使用流程触发的工作流利用触发器（比如完成另一装配线工位上的装配线工位订单）运行此进程。可以在流程触发器定义 (tiasl8100m000) 进程中定义触发器。 在工作说明中会留有空格，用于输入序列号。如果使用序列化物料，则会在确认装配订单顺序时（即生成制造状态结构时）生成序列号，例如汽车的 VIN。若要定义物料是否为序列化物料，则选中或清除物料通用数据 (tcibd0101s000) 进程中的序列化复选框。 工作说明的完整清单 下面的清单提供了在工作说明中打印的字段。有关布局等的详细信息，请打印样本报告。 要求的下线日期 装配线 配置参考日期 位置 需求订单 装配件 计划下线日期 设备标识编号 装配线工位 特性 选项 装配成套件 装配件 车间存货 原始装配件 位置 车间仓库库位 供应系统 生产周期 生产周期单位 执行顺序 工序 工序变型 原始工序 流程 任务 工作团队 打印工序操作说明 打印工序说明 工作中心 车间仓库 序列号 相关主题 装配控制模块概览 装配订单 装配线 制造总装进度计划 (FAS) 物料的一组连续装配线工位。 通过将物料从一个装配线工位传到另一个装配线工位，同时在每个装配线工位执行工序，就可以制造出物料。 装配线可以细分为若干个用缓冲工位分开的装配线控制段。 装配线可以是主装配线，也可以是供应线。 装配线控制段 装配线上两个缓冲工位之间的一组连续装配线工作中心。 第一个缓冲工位是该控制段的开始部分，第二个缓冲工位是下一个控制段的第一部分。 参考日期 装配线工位是日期有效型工位。选择希望装配线工位有效的日期。参考日期还可用于检查装配控制模块 (ASC) 中的有效装配线工位。 排序方式 选择所需的报告布局。 若要预览布局，则执行以下步骤： 选择相关记录。 单击打印。 在设备字段中键入 D。 单击继续。 如需工作说明内容的完整清单，请参见先前列出的“工作说明的完整清单”。 打印内容 除其它内容以外，工作说明还包括选项、工序、装配件、操作说明和任务。 如需工作说明内容的完整清单，请参见先前的清单。 原件 打印尚未打印的其装配线工位订单状态从已计划到已结算的工作说明。 再次打印 打印已经打印的其装配线工位订单状态从已冻结到已结算的装配线工位订单的工作说明。 仅打印差异 只打印差异。特别是，只打印自订单冻结后初次打印以来所做的更改。只打印状态为已冻结或已结算的装配线工位订单的差异。 注意 订单冻结时，您可以在将链接至订单的装配线工位变型设置为特定于订单后更改该订单的内容。打印完工作说明后，才能应用所做的更改。 打印 打印输入的选项。 |