| # 通用物料数据生成设置 (tipcf3101m000) 使用此进程以维护确定 LN 生成通用物料数据方式的数据。 您通常可以定义的物料数据是配置产品变型时生成的物料数据。 物料数据通常可以由产品特性的固定代码要素或选项值编译而成。 可以定义物料代码、说明、材料等物料字段的数据。 通过使用约束条件，您可以控制产品变型的物料代码的最终结构。 通常还可以定义其它物料数据。 如果 LN 必须生成识别物料代码，则必须选中产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中的识别物料代码复选框。 如果 LN 必须使用包含序号的通用物料代码，则必须清除该复选框。 注意 在生成产品变型的（项目）结构 (tipcs2220m000) 进程中为产品变型的项目或预算生成结构时将使用已创建的物料数据。 相关主题 如何定义产品模型 产品配置 (PCF) 过程 通用物料 应用产品特性的通用物料的代码。 通用物料是在多个产品变型中都存在的物料。 注意 必须在物料通用数据 (tcibd0101s000) 进程中预定义要选择的物料代码。 物料字段 为其定义数据生成设置的物料字段。 LN 会在配置产品变型时生成此物料数据。 通常可以标识配置产品变型时生成的物料代码。 物料代码通常可以由产品特性的固定代码要素和/或选项值编译而成。 通过使用约束条件，您可以控制产品变型的物料代码的最终结构。 通常，您可以同样地定义其它物料数据。 如果 LN 无法识别该选项说明，则选项值会自动添加到选项说明。 在文本行和文本块中必须使用括号 ([...]) 将产品特性包括起来，与约束条件表达式中的处理方式相同。 允许值 可以在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中定义以下字段的数据： 物料 说明 原材料 大小 标准 物料文本。 物料文本可以定义为完全通用的文本。 此文本可以由独立文本行、特性的选项值以及文本块组成。 在独立文本行和文本块中，产品特性都可以作为变量输入。 然后，产品配置器或产品生成器会自动为所选选项值的说明替换这些变量。 如果文本专供内部使用，请在每个文本行的第一个位置处输入 < 符号。 如果文本行必须专门在外部文档上打印，请输入 >。 物料组 重量 产品类型 产品分类 产品大类 选择代码 物料信号 可以在物料销售数据 (tdisa0501m000) 进程中定义以下字段的数据： 销售统计组 序号 默认情况下，LN 会将上次使用的编号加上 10，然后显示；因此其顺序将为 10、20、30 等。 用于通用物料的编码系统是开放式的。 不过，应采用这些默认值，因为添加通用物料数据时（如在以前存在的值 10 和 20 之间插入 15 时），中间编号非常重要。 文本行 记录物料文本的语言代码。 选择可以推进到软件语言 (ttaad1510m000) 进程的语言代码。 文本行 记录物料文本的文本行编号。 位置（自） 输入要定义为通用物料的物料数据的第一个位置。 位置（至） 通用物料字段的最后一个位置。 说明 在产品变型的配置过程中，必须出现在通用物料字段中的指示位置的说明。 它由字母数字代码或文本标识出来。 如果填入固定说明，则无法再填写特性字段，反之亦然。 生成通用物料数据有两种方法： 使用此固定说明。 使用产品变型的特性选项。 可以使生成物料数据的固定说明依赖于选择产品变型的特性选项。 如果需要，还可以填写约束条件标识代码。 产品特性 如果说明字段已经留空，则只能将产品特性作为通用物料数据的参数填写。 必须在产品特性 (tipcf0150m000) 进程中预定义要输入的产品特性。 可以使生成物料字段的可变说明依赖于选择产品变型的特性选项。 如果需要，还可以填写约束条件标识字段。 文本块 如果选中此复选框，文本块会表示为通用物料文本块的一部分。 通过单击字段中的光标或单击“文本管理器”按钮，可以显示或维护此文本块。 如果清除此复选框，则不会有任何文本块表示为通用物料文本的一部分。 约束条件标识 必须在按可配置物料维护约束条件标识 (tipcf2101m000) 进程中预定义要输入的约束条件代码。 如果在按可配置物料定义约束条件 (tipcf2110m000) 进程中也记录了此约束条件代码，则必须只输入此代码。 激活按可配置物料定义约束条件 (tipcf2110m000) 进程后，您便可以直接按照通用物料定义约束条件。 如果您这样做，在以前没有输入约束条件代码的情况下，LN 会要求您创建新的约束条件代码。 利用约束条件的参数替换组，您可以记录在何种条件下通用物料数据必须包括在产品变型的特定物料数据中。 |