| # 基于路线的工作负荷重新调整 系统会在特定区域执行现有组，并且在该地区，计划员的目的是与客户协议的时间越接近越好。 但是，工程师已经驱车到达某个特定区域，所以必须尽可能停留在此处以避免差旅。 服务工程师正在工作的区域由群计算的重心标记。 此点是组内活动的平均 GPS 经度和维度，在地图上用蓝点表示。 在所选区域，会根据路线计划算法计算路线。 由于计划已经在执行，因此不会考虑生成一个新计划（在右侧图片中由“复选”标记表示）。 因为工程师已经开始处理活动，所以下一活动已被冻结。 因此，只能重新计划和重新调整未确定计划的活动。 引擎会考虑用现有重心来分配活动。 如果确定计划的活动的能力结束点大约一致，则引擎会重新群集。 这会出现左侧图片中白线所指示的情况（有原始路线作为参考）。 实施路线计算后，在新计算的群中，路线计划会连接确定计划的活动。 如右侧图片中所示。 相关主题 基于时间的工作负荷调整和进度计划 基于路线的工作负荷调整和进度计划再生 基于时间的工作负荷重新调整 |