| # 计算人时/机时 执行一道工序所需的人时和机时由工艺流程中的数据计算得出。 最重要的因素有： 批大小或工序的投入数量（必须处理的物料数量）。 平均准备时间 [分钟]。 生产周期 [分钟]。 工艺流程基本物料数量。 固定期间。 这些因素在以下进程中定义： 任务 (tirou0103m000) 工艺流程工序 (tirou1102m000) 任务关系 (tirou0104m000) 生产计划 (tisfc0110m000) 人时 执行一道工序所需人时数的计算方法如下：
    人时 = (准备时间 * 准备工作占用的人员) + 工序投入数量 * 生产周期/工艺流程基本物料数量 * 生产占用的人员
如果工序具有固定期间，则人时与批大小无关。这时人时的计算方法如下：
    人时 = (准备时间 * 准备工作占用的人员) + 生产周期/工艺流程基本物料数量 * 生产占用的人员
固定期间可在下列进程中定义： 工艺流程工序 (tirou1102m000) 任务 (tirou0103m000) 通用工艺流程 (tipcf3120m000)（用于通用工艺流程中的工序）。 任务关系 (tirou0104m000) 生产计划 (tisfc0110m000) 机时 执行一道工序所需机时数的计算方法如下：
    机时 =（准备时间 + 工序投入数量 * 生产周期/工艺流程基本物料数量）* 机器占用
如果工序具有固定期间，则机时与工序投入数量和工艺流程基本物料数量无关。这时机时的计算方法如下：
    机时 =（准备时间 + 生产周期/工艺流程基本物料数量）* 机器占用
固定期间可在下列进程中定义： 工艺流程工序 (tirou1102m000) 任务 (tirou0103m000) 通用工艺流程 (tipcf3120m000)（用于通用工艺流程中的工序）。 任务关系 (tirou0104m000) 生产计划 (tisfc0110m000) 相关主题 计算工序的生产时间 |