| # 无项目时的产品配置 各种方案的参数配置 可以在产品配置器 (PCF) 或 PCM 配置器中配置物料。 在可能具有已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程的方案中可以选择产品配置和 PCM 配置器参数的组合。
参数设置 | 方案 | 说明 |
选择产品配置器 (PCF) 选择 PCM 配置器集成 | 1 | 如果同时选择两个参数，可以同时使用产品配置器 (PCF) 和 PCM 配置器定制物料。 如果使用 PCM 配置物料，可以使用 PCF 或 PCM 配置物料清单和工艺流程。 | 如果 PCF 已在使用中，并且您想要将使用中的配置转换为 PCM 配置器，则建议采用此方案。
仅选择 PCM 配置器集成 | 2 | PCM 配置器负责配置物料、物料清单 (BOM) 和工艺流程。 | 在这种方案中，会禁用产品配置器 (PCF) 功能。
仅选择产品配置器 (PCF) | 3 | PCF 负责配置物料、物料清单和工艺流程。 | 在这种方案中，不需要集成 PCM 配置器。 所有 PCM 相关功能均被禁用，并且字段/复选框将隐藏。
不选择任何参数 | 4 | 不会实施任何配置引擎。 |
已配置物料的物料清单 (BOM) 和工艺流程 您可以使用各种方法维护已配置物料的物料清单 (BOM) 和工艺流程，具体取决于供应源： 供应源为车间的已配置物料的通用物料清单 (BOM) 和工艺流程 PCM 配置器不需要通用物料清单 (BOM) 和工艺流程。 在这种情况下，物料清单 (BOM) 和工艺流程均在 LN 中生成。 如果在 PCM 配置器中生成定制物料清单 (BOM) 和工艺流程，则物料清单 (BOM) 定义到标准制造或采购组件的层。 与标准制造和采购组件相关的物料清单 (BOM) 始终在 LN 中维护。 这同样适用于 PCM 配置的物料的工艺流程。 供应源为装配的已配置物料的通用物料清单 (BOM) 和工艺流程 需要通用物料清单 (BOM)，但不使用通用工艺流程。 注意 如果在没有（通用）装配物料清单和相关信息的情况下在 PCM 配置器中执行物料配置，则 LN 将维护数据。 在 PCM 中生成定制物料清单和工艺流程 生成产品变型的（项目）结构 (tipcs2220m000) 和生成销售订单的（项目 PCS）结构 (tdsls4244m000) 进程可与 PCM 配置器组合使用，以触发从 PCM 检索变型结构的操作，并根据从 PCM 获取的变型结构重新生成定制物料代码和项目结构。 注意 如果在 PCF 中生成变型，则使用验证产品变型 (tipcf5200m000) 进程执行验证。 如果在 PCM 配置器中生成变型，PCM 配置器状态将转换为 LN 中的状态验证。 在 PCM 中生成定制物料代码 如果使用 PCF，则从通用物料数据生成设置 (tipcf3101m000) 进程生成定制物料代码。 这对于使用 PCM 配置器配置的物料是不可能实现的。 注意 如果所有物料均在 PCM 配置器中配置，则通用物料数据生成设置 (tipcf3101m000) 被禁用。 PCM 配置器允许修订配置（物料、物料清单和工艺流程）特定的文档、图像和（数据）文件（如 pdf、docx、CAD、SVC、图像、测试）。 这些文档可在 LN 中用于进一步处理。 当两个配置器均处于活动状态时，如果在将数据从 PCM 配置器导入 LN 的过程中登记了重复配置，将显示一条错误消息。 相关主题 PCM 配置器设置 产品配置模块 (PCF) 如何配置产品变型和生成产品结构 |