| # 应用程序配置 要配置 LN，必须指定各种配置参数和设置。 参数和设置 使用此模块维护系统参数和设置，这些参数和设置影响所有用户的系统设置。 例如 LN 表上的时间戳设置、LN 打印服务器的标准行为，以及 LN 工作台应用程序的 Web 服务器位置。 子系统组合 子系统组合是不同 LN 软件子系统的集合。 每个子系统组合都有唯一的 VRC。 子系统组合将用户链接至特定版本的 LN 软件。 一个子系统组合可以链接至一个或多个用户以及一个或多个公司。 但是，一个子系统组合只能包含一个版本的子系统，这通过子系统 VRC 标识。 语言 大多数 LN 实施同时使用多种语言。LN 支持在一个 LN 环境内使用任意语言组合，只要 LN 支持这些语言。 这种支持仅限于某些数据库。 共享内存 共享内存是共用物理内存的一部分。 程序通过共享内存相互通信。 共享内存可加快对共享内存中加载的组件的访问。 要增强 LN 系统的性能，可以将程序对象和报表对象加载到共享内存中。 在设置和初始化共享内存之前，应该验证硬件和内部内存是否充足。 Sensitivity Labeling 通过 Sensitivity Labeling 可以为最终用户提供关于 LN 屏幕上的信息的敏感度的反馈。 多语言应用程序数据 如果 LN 系统使用 Unicode 字符集，则可以运行多种语言的 LN 软件，如在一个 LN 环境中使用中文、英语和法语。 此外，还可以使 LN 存储多种语言的共享应用程序数据。 如果来自全球各地的用户使用相同环境，此功能非常有用。 根据用户的软件语言，应用程序数据也可以使用同一语言显示。 如果打印某个业务伙伴的报表，则报表的布局和数据使用该业务伙伴的语言。 Customer Defined Fields 您可以在 LN 软件中使用 Customer Defined Fields (CDF) 进程将附加信息存储在表中，无需创建定制。 |