| # 维修说明 - 预报活动 (tsspc1125m000) 使用此进程以查看为物料的预防性维修而预报的活动清单。 物料的预报活动可以是在生成维修计划 (tsspc2200m000) 进程中（依据物料的维修说明中列出的参考活动）生成，也可以在此进程中人工输入。 物料 为其预报参考活动的物料的代码 使用分类 物料的使用分类的代码。 使用分类 使用分类的名称或说明 参考活动 将对物料执行的参考活动的代码。 参考活动 为物料预报的参考活动的名称或说明。 序号 此编号区分具有相同参考代码但执行时间不同的活动。 注意 显示的参考活动会按参考代码进行分组，具有相同参考代码的为一组。 组按字母顺序列出。 组内的顺序由序号决定。 LN 生成预报活动时，活动的执行时间越晚，其序号越高，因此活动在其组内按时间顺序显示。 人工添加活动时，建议指定一个序号，以便在组内按照正确时间顺序显示所添加活动。 子物料 如果将预报活动应用于物料的子（组成）物料，则在此指定子物料的代码。 说明 物料的名称或说明。 维修周期 物料维修周期的持续时间。 在服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程中定义此值。 注意 在维修周期持续时间期段之外无法预报活动，即次数字段的值必须小于或等于此处显示的值。 维修周期 维修周期的时间单位 年度 与月/周和天字段中的值共同决定在物料的维修周期内必须执行预报活动的时间点。 注意 这些字段所决定的时间点必须在维修周期范围上或维修范围内。 年度 年度单位 月/周 与年和天字段中的值共同决定在物料的维修周期内必须执行预报活动的时间点。 注意 这些字段所决定的时间点必须在维修周期范围上或维修范围内。 如果维修周期持续时间为一个月或更长，则此字段值是月数。 如果维修周期短于一个月，则此字段值是周数。 天 与年和月/周字段中的值共同决定在物料的维修周期内必须执行预报活动的时间点。 注意 这些字段所决定的时间点必须在维修周期范围上或维修范围内。 天 日单位 容限期段 可以更改活动的起始日期（如果该日期没有在此期段内）。 决定可以群集此期段内所有活动的期段。 容限期段的说明如下： 活动 A | | 活动 B | 活动 C <*********> 容限期段活动 A 所以，可以群集活动 A 和活动 B。 不能群集活动 C 。 容限期段 用于表示容限期段值的单位 独立值 要执行活动时，独立变量的值。 这是相关变量达到其额定值时的预报值。 独立值 用于计量独立变量的单位 相关值 必须对物料执行活动时相关变量的额定值。 相关值 用于计量相关变量的单位 主工艺流程 用于生成活动的主工艺流程。 工艺流程选项 用于生成服务订单活动的工艺流程选项。 相关主题 主工艺流程和工艺流程选项 1 工艺流程选项的说明。 相关主题 主工艺流程和工艺流程选项 运行前导文件 打开关联的主文件。 |