| # 根据 ASCII 文件创建物理分解结构 可以在从 ASCII 文件创建物理分解结构 (tscfg2210m100) 进程中根据 ASCII 文件创建物理分解结构。 注意 服务物料不必存在于服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程中。LN 会创建服务物料。 序列化物料不必存在于序列化物料 (tscfg2100m000) 进程中。LN 会创建序列化物料。 根据 ASCII 文件创建物理分解结构之前，要确保物料数据在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中可用。 根据 ASCII 文件创建物理分解结构 启动从 ASCII 文件创建物理分解结构 (tscfg2210m100) 进程。 在“目标”部分的“链接至”字段中，选择下列选项之一： 安装组 选择物理分解结构必须链接至的安装组。 物理分解结构 选择物理分解结构必须链接至的序列化物料。 新物理分解结构 LN 创建新物理分解结构。 在“默认值”下，输入或选择下列选项： 新创建的序列化物料所属的序列化物料组 交货时间（可选）。 在输入文件字段中，输入 ASCII 文件所位于的路径。 根据需要选中处理报告复选框和错误报告复选框。 单击“创建”。 相关主题 安装组布局示例 定义掩码 ASCII 文件样例 |