| # 订单检验 订单检验中包含用于构建采购、生产、转移或销售的产品的检验事项的检验单。 对于库存中的产品，将使用存储检验单而非标准检验单。 标准检验过程： 系统会通过预定义的检测组合自动创建检验单，但也可以根据订单来源人工添加、删除或维护检验单（请参见订单检验 (qmptc1120m000) 进程）。 对于每个检验单，可在检验单样品 (qmptc1110m000) 进程中创建具有不同样品数量以及不同日期和时间的不同抽样。Infor LN 会检查所有抽样的合计是否与样品数量匹配。 在检验单检测数据 (qmptc1115m000) 进程中输入检测数据（按特性）。 在哪个进程中输入检测数据取决于质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中的设置。 输入检测数据之后，Infor LN 将生成为该特定特性定义的综合结果。 在完成/处理订单检验 (qmptc1202m000) 进程中按订单、来源或存储统一完成检验。 完成检验单时，Infor LN 会检查是否指定了检测数据。 如果未定义检测数据，则无法完成检验单。 可以按检验单、来源和存储检验来处理检验单。 Infor LN 会确定样品数量中的通过件数和失败件数。 并根据此评估结果，Infor LN 会计算实际验收数量和拒收数量。 然后将这些验收数量和拒收数量与在检测作业组 (qmptc0136m000) 详细进程中指定的合格质量水平 (AQL) 进行比较。 如果验收数量百分比低于 AQL，则拒收整个订单或批次。 对于连续抽样，会拒绝频率字段中显示的订单部分。 如果针对某个特性定义了算法，则会在检验期间计算该算法。 对于每个算法来讲，仅当指定了该算法所需的变量（特性）时，才会计算算法。 |