| # 处理单元尺寸，示例 B 本示例说明处理单元结构中的处理单元尺寸，在此结构中，父处理单元没有包装材料，而子处理单元具有不同的内部包装材料。 父处理单元 HU00C 没有包装材料。 处理单元 HU00C 有 12 个子处理单元，每个子处理单元都有类型为“货箱”的用户定义的内部包装材料。 包装材料尺寸如下：
尺寸 | 货箱 | 货箱 A | 货箱 B
--- | --- | --- | ---
宽度 | 0.2 m | 0.1 m | 0.25 m
长度 | 0.5 m | 0.25 m | 0.5 m
高度 | 0.1 m | 0.05 m | 0.2 m
面积 | 0.1 m2 | 0.025 m2 | 0.125 m2
体积 | 0.01 m3 | 0.00125 m3 | 0.025 m3
在这种情况下，尺寸计算方式如下： 宽度 对于父处理单元，计算子处理单元的内部包装材料的总宽度。 子处理单元的包装材料类型是“货箱”，所以子处理单元的包装材料总宽度是 12 * 0.2 m = 2.4 m。 长度 对于父处理单元，单个子处理单元的内部包装材料的深度值会作为它的深度值。 内部包装材料“货箱”的深度值是 0.5 m。所以父处理单元的深度值将是 0.5 m。 高度 对于父处理单元，单个子处理单元的内部包装材料的高度值会作为它的高度值。 内部包装材料“货箱”的高度值是 0.1 m。所以父处理单元的高度值将是 0.1 m。 面积 子处理单元的总面积作为父处理单元的总面积。 在这个例子中，处理单元有 12 个子处理单元，所以父处理单元的总面积是 12 * 0.1 m2 = 1.2 m2。 体积 子处理单元的总体积作为父处理单元的总体积。 在这个例子中，处理单元有 12 个子处理单元，所以父处理单元的总体积是 12 * 0.01 m3 = 0.12 m3。 |