| # 订单检验 (qmptc1620m000) 使用此进程以链接“检验单”至“订单检验”。 相关主题 首件检验 实施首件检验 来源 （检验）订单与之相关的集成模块或子系统 来源订单 检验的来源订单编号。 来源订单行 检验单链接至的订单上的位置编号。 该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 来源订单 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 工序 工序代码。 检验 针对特定检验单生成的检验单行。 该检验单行对应于为链接至标准检测过程的检测作业组维护的特性。 检验行 执行检验的序号。 状态 检验单的当前状态。 后勤数据 业务伙伴 业务伙伴的唯一代码。 说明 代码的说明或名称。 物料 附加至检验单的物料。 说明 代码的说明或名称。 工程物料修订 工程物料或受修订号控制物料的版本或修订版。 一个工程物料可以有若干个修订号。 注意 注意： LN 允许您为指定的工程物料修订定义抽样规则和检测组合。 相关主题 工程物料修订 说明 代码的说明或名称。 有效单元 将其链接至可表示偏离标准最终产品程度的标识的最终产品的代码。 可将有效单元链接至制造物料和采购物料。 注意 LN 允许您为指定的有效单元定义抽样规则和检测组合。 相关主题 有效单元 说明 代码的说明或名称。 仓库 用作标识的仓库标识。 说明 代码的说明或名称。 库位 检测区域中执行检测的库位 订单数量 订单的数量。 Un. 用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。 库存日期 存储物料时为其指定的日期。 FAI 编号 链接至检验单的首件检验文档的代码。 顺序 链接至检验单的 FAI 文档的顺序编号。 验收数量 建议 根据质量建议的待验收的数量，以库存单位表示。 该数量是指成功通过检测的所有抽样数量的合计。 Un. 用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。 实际 验收的实际数量，以订单单位表示。 在结束检验单之前，可以调整实际数量。 Un. 用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。 拒收数量 建议 LN 建议的数量。 Un. 用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。 实际 拒收的实际数量，以订单单位表示。 在结束检验单之前，可以调整实际数量。 Un. 用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。 损坏数量 建议 损坏性检测期间损坏的合计数量，以订单单位表示。 损坏数量等于损坏性检测所检测的检验单的样品数量。 损坏数量对验收数量或拒收数量没有任何影响。 LN 只根据检测来计算损坏数量。 Un. 用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。 |