| # 根据制造状态结构创建物理分解结构 您可以使用创建物理分解结构 (tscfg2210m000) 进程根据制造状态结构创建物理分解结构。 如果根据制造状态结构创建了物理分解结构，则会导致将制造管理的最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程中的序列化物料直接复制到服务管理子系统的序列化物料 (tscfg2100m000) 进程中。 创建物理分解结构时使用的结构与制造状态结构相同。 注意 必须实施制造管理才能根据制造状态结构创建物理分解结构。 请参阅已实施的软件组件 (tccom0500m000) 进程中的“制造管理 (TI)”复选框。 不具名物料不能将序列化物料作为子物料。 根据制造状态结构创建物理分解结构 启动创建物理分解结构 (tscfg2210m000) 进程。 在“来源”字段中，选择“制造状态结构”。 在“制造状态结构”下，输入或选择作为复制来源的制造状态（顶层）物料和序列号。 无法对制造状态（顶层）物料进行批次控制。 请确保在序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中存在制造状态（顶层）物料的制造状态组件数据。 制造状态组件数据中的非序列化物料必须在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中显示。 否则，不会创建物理分解结构。 在“链接至”部分的“目标”字段中选择下列内容之一： 安装组 物料分解结构中的顶层物料设置为物理分解结构中的顶层序列化物料。 物料分解结构所有层上的组件都会准确复制到序列化物料。 根据掩码创建序列化物料的序列号。 物理分解结构 物料分解结构中的顶层物料必须作为子物料存在于所输入的物理分解结构中。 物料分解结构所有层上的组件都会准确复制到序列化物料。 根据掩码创建序列化物料的序列号。 新物理分解结构 LN 创建新物理分解结构。 在“默认值”下，输入或选择下列选项： 新创建的序列化物料所属的序列化物料组 服务部门（可选）。 交货时间（可选）。 根据需要选中处理报告复选框和错误报告复选框。 单击“创建”。 复制到安装组的制造状态结构 系统将创建一个新的安装组配置。 制造状态结构中的顶层物料设置为物理分解结构中的顶层序列化物料。 制造状态结构中所有层上的子物料（制造状态组件数据）都将准确复制到物理分解结构中。 序列化制造状态组件复制到序列化物料 (tscfg2100m000) 进程。 非序列化制造状态组件复制到服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程。 复制到分解结构的制造状态结构 制造状态结构的顶层物料必须作为子物料存在于所输入的物理分解结构中。 制造状态结构中所有层上的子物料（制造状态组件数据）都将准确复制到物理分解结构中。 序列化制造状态组件复制到序列化物料 (tscfg2100m000) 进程。 非序列化制造状态组件复制到服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程。 复制到新分解结构的制造状态结构 制造状态结构中所有层上的子物料（制造状态组件数据）都将准确复制到物理分解结构中。 序列化制造状态组件复制到序列化物料 (tscfg2100m000) 进程。 非序列化制造状态组件复制到服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程。 相关主题 安装组布局示例 |