| # 查看工作负荷分析 为了使装配线达到最佳的平衡状态，您可以对装配线的能力和实际使用进行分析。 这样您可以检查瓶颈出现在哪里，了解是装配线能力不足，还是能力过剩。 分析结果以图表形式显示。 工作负荷指的是在特定工作位置花费的人时数和/或机时数。 此工作位置可以是一个装配线工位、一个装配线控制段、一个主工作中心或一条装配线。 可用能力指的是在特定工作位置可用的人时数和/或机时数。 可以按不同的精确度级别对工作负荷进行分析。 这样做非常重要，因为分析越详细越便于发现在全局分析时发现不了的瓶颈环节。 注意 此进程只显示工作负荷和能力，但不会警告您是否会出现瓶颈或是否有机会改善装配线的平衡状态。 您必须靠自己检测这些情况。 使用打印工序分析 (tiasc5401m000) 进程可打印工序时间超出可用时间的报告。 参数和设置 以下参数和设置确定了装配线的能力： 日历。 可以在公用管理子系统的日历和期段模块中定义日历。 可用性类型参数。 可以在装配控制参数 (tiasc0100m000) 进程中定义此参数。 可用性类型把资源与日历联系了起来。 装配线工位级别的非平均分配。 可以在装配线资源分配 (tiasc5510m000) 和装配线 - 分派和装配线工位 (tiasc5520m000) 进程中定义这些分配。 非平均分配定义了某个装配线工位可用的资源数量，即人员数量和机器数量。 因为装配订单计划中考虑了装配线能力，所以这些参数对于实际工作负荷同样重要，即使实际工作负荷可能超出了能力。 相关主题 装配控制模块概览 装配线工位变型和装配线工位订单 装配线工位利用率 装配订单 装配线资源分配 装配控制模块中的装配线排序和规则类型 |