| # 存储检验 (qmptc2120m100) 使用此进程以查看并维护存储检验。 通过“特定”菜单，可以执行以下任务： 在生成存储检验 (qmptc2220m000) 进程中生成存储检验。 在删除订单检验 (qmptc1203m000) 进程中删除存储检验。 在完成/处理订单检验 (qmptc1202m000) 进程中，完成并处理检验单。 在结束存储检验 (qmptc2221m000) 进程中打印和结束存储检验。 有关标签的信息，请参阅以下进程： 存储检验 (qmptc2120m000) 存储检验库存 (qmptc2130m000) 相关主题 存储检验 物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 有效单元 将其链接至可表示偏离标准最终产品程度的标识的最终产品的代码。 可将有效单元链接至制造物料和采购物料。 注意 LN 允许您为指定的有效单元定义抽样规则和检测组合。 相关主题 有效单元 顺序 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 检验 订货数量 需要检验的数量。 因此，检验单的结果关系到此数量的物料的质量。 数量单位 表示物料或货物的物理量。 例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。 状态 检验状态 验收数量 建议 质量建议的待验收数量，以库存单位表示。 该数量是指成功通过检测的所有抽样数量的合计。 拒收数量 建议 质量管理子系统建议的待拒收数量，以订单单位表示。 该数量是指不具备要求质量水平的所有样品数量的合计。 损坏数量 建议 损坏性检测期间损坏的合计数量，以订单单位表示。 损坏数量等于损坏性检测所检测的检验单的样品数量。 损坏数量对验收数量或拒收数量没有任何影响。 LN 只根据检测来计算损坏数量。 |