| # 质量术语表 不合格材料报告 (NCMR) 在质量管理 (QM)/仓库检验过程中或在移动材料过程中和/或材料在库存中时确定材料不合格的报告。 代码字母 用来确定适用于抽样规则的各种代码字母的字母。 代码字母表 代码字母表是用来确定适用于抽样规则的各种代码字母的表。 该表可将各种代码字母编组在一起。 变量 存储要项或特性的值的代码。 该值用于某个算法表达式中以计算另一个要项或特性的值。 图表类型 图表类型用来确定图表外观。 例如，它可确定图形类型、线条粗细、栏框大小和色彩。 LN 中给出了以下默认图表类型： 栏框 图层 订单行 饼图 散点图 堆积条形图 序列号 LN 生成的唯一编号，用来区分一个抽样数量中可以执行的不同测量。 测量数目基于检测数量。 示例
抽样数量 | 100 件
检测数量 | 20 件
说明： 要获得 100 件的抽样数量，需要以 20 件为一组执行 5 次检测 (100/20=5)。 因此，将生成 5 个检测行，每行均有一个唯一的序列号。 抽样规则 这些规则基于抽样计划。 它们定义了抽样的方法和时间以及抽样和验收/拒收的标准。 抽样计划 用于定义的计划： 要检测的抽样数量（样品数量）。 要遵循的检验标准。 物料需要的检验的严格程度。 抽样迭代 完成抽样流程所需要的迭代次数。 拒收数量 检测后拒收的部分抽样数量。 来源 （检验）订单与之相关的集成模块或子系统 标准检测过程 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个标准检测过程可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，标准检测过程可明显缩短操作时间。 校准 为使仪器适于使用而进行的调校 检测作业组 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义 检测数量 检测的部分抽样数量。 示例： 可以通过每次检测 1 千克的方法来检测 5 千克的样本。 检验严格程度 需要对物料进行的检验的严格程度。 可人工和/或自动增加或降低与基于实际检验结果的物料特性相关的严格程度。 您可将严格程度设置为下列之一： 标准 缩减 已變严格 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 检验标准 这些标准（例如，ISO、DIN 和 MIL 等）用于检测产品一个或多个特性以确定每种特性是否达标。 检验级别 执行检验的级别。 纠正行动计划 (CAP) 详述执行的行动以防止不合格或失败重复发生的计划。 该行动计划基于不合格材料报告 (NCMR) 的计划。 表达式 表示计算算法值要使用的方式。 可以定义包含不同特性单位的变量的表达式。 示例 可以通过输入以下表达式来计算桶容量：
    面积（平方厘米）* 高度（米）
但是，一定要将表达式换算为在算法单位字段中输入的算法单位。 例如，如果在算法单位字段中输入立方厘米，则必须在表达式字段中输入以下表达式：
    面积（平方厘米）* 高度（米）* 100
质量组合 决定检验单的生成及检验执行方式的条件 质量组合链接有以下信息： 作为质量检验来源的模块或子系统 应用质量检验的物料或质量组 必须满足的质量要求（在质量标识中定义） 迭代 为确保满足检验标准需要进行重复某个流程的次数。 选项集 某特性的一组可能值。 对于每个值（选项），可以指明它是否合格。 例如，红色和蓝色即可构成一个选项集。 示例
特性 | pH 值
检测 | 石蕊检测
选项 | 蓝色 = 合格
红色 = 不合格
顺序 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 频率 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明： 从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
订单数量 | 1150 件
频率单位 用于表示样品数量的单位 验收数量 检测后验收的部分抽样数量。 |