| # 扩展 CTP 检查 扩展 CTP 检查用来探究除现有计划外生产额外数量物料的可能性。 如果计划物料的标准 ATP 不足以满足特定需求，则可以使用扩展综合可供订货量 (CTP) 检查。 在企业计划子系统中，有两种类型的扩展 CTP 检查： 组件 CTP 检查 能力 CTP 检查 在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中，可以启用或禁用上述检查。 在 ATP 处理 (cprrp4800m000) 进程中，可以临时禁用特定的检查。 组件 CTP 在对计划物料进行组件 CTP 检查时，需要对物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中已选中 CTP 关键复选框的物料的组件进行全面的 CTP 检查。 根据情况和物料类型，LN 会在执行组件 CTP 检查时，考虑下列其中一个清单： 关键物料清单 (BCM)： 如果该物料具有物料主计划。 物料清单 (BOM)： 如果 LN 在订单计划跨度内执行组件 CTP 检查。 物料不是通用物料。 通用 BOM： 如果物料是通用物料。LN 首先会通过通用 BOM 配置所订购的物料，然后再考虑定制 BOM 的组件，以执行组件 CTP 检查。 对于每个综合可供订货量 (CTP) 关键组件，都会进行全面综合可供订货量 (CTP) 检查。 根据物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程的设置，此检查可以包含各种类型的 ATP 和 CTP 检查。 请注意，这可能导致多层组件检查，执行这种检查时，LN 也会检查较低层的组件。 注意 无论物料清单 (tibom1110m000) 进程的需求挂钩传播字段值为多少，组件 CTP 检查都将忽略明细。LN 会简单假设组件的所有 ATP 都可用。 能力 CTP 对计划物料进行的能力综合可供订货量 (CTP) 检查涉及对物料关键能力清单中的每个资源（定义为 CTP 关键）进行能力检查。 组合检查 扩展综合可供订货量 (CTP) 检查在本质上是累计性的： 对于物料，会检查某一计划期段的累计可用性（对未来不足进行更正）。 对于资源，会检查达到且包含某一计划期段的能力（对未来不足进行更正）。 由于这种累计性，因此对物料进行组件及能力检查时，应谨慎为宜。 即使这两项检查都成功，也并不意味着组件和能力的可用性在时间上完全相符。 毕竟，一些可用能力可能属于必要组件尚不可用的计划期段。 相关主题 ATP 和 CTP 检查类型 组件 CTP 能力 CTP 群的组件 CTP 和能力 CTP |