| # 检验单检测数据历史记录 (qmptc3515m000) 使用此进程以显示按特性列出的检测数据历史记录。 这些数据是以前在检验单检测数据 (qmptc1115m000) 详细进程中输入的。 检测数据行是基于检测数量生成的（请参见检验单样品 (qmptc1110m000) 进程）。 示例
抽样数量 | 100 件
检测数量 | 20 件
说明： 要获得 100 件抽样数量，必须以 20 件为一组执行 5 次检测 (100/20=5)。 因此将生成 5 个检测行。 相关主题 订单检验 检验单 检验单的代码。 样品 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。 检验行 位置编号表示所测量的特性。 测量值将作为检测数据输入检验单检测数据 (qmptc1115m000) 进程中。 特性 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。 例如直径、长度、重量。 特性类型 所测量的值类型 物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 样品部件 Infor LN 生成的唯一编号，用来区分一个抽样数量中可以执行的不同测量。 测量数目基于检测数量。
示例
抽样数量 | 100 件
检测数量 | 20 件
说明： 要获得 100 件抽样数量，必须以 20 件为一组执行 5 次检测 (100/20=5)。 因此，将生成 5 个检测行，每行均有一个唯一的序列号。 注意 序列号的合计数量不能超过抽样数量除以检测数量后得出的值。 检测时间 进行检测的日期和时间 测量值 检测的结果 如果在结果类型字段中选择定量，并且特性类型字段未设置为选项，则会显示数字值。 如果为检验单行指定了算法，该算法将计算此字段中显示的数字值。 单位 定义或计算检测结果时所用的单位。 注意 如果在特性类型字段中输入选项，则此字段不适用。 选项集 选项集的名称。 选项 找到的选项。 注意 根据选项 (qmptc0114m000) 进程内选项类型字段中的输入内容，该选项为合格或不合格。 结果 检测的结果 注意 LN 会根据您在标准检测过程特性 (qmptc0115m000) 进程和/或选项 (qmptc0114m000) 进程中定义的质量限制自动生成一个值。 检测区域 进行检测的实际位置。 员工 对该特性执行检测的人员 仪器 用于测量特性的默认仪器 仪器 一种用于在质量检测期间测量物料的特定特性的工具。 示例
仪器 | 酸液比重计
特性 | pH 值
说明 代码的说明或名称。 仪器编号 可用于跟踪仪器的仪器编号。 |