| # 工艺流程工序 (tirou1102m000) 使用此进程以按照制造物料和/或工艺流程维护工序数据。 工艺流程包括一个或多个连续执行的单独工序。 该数据用于计算订单提前期、计划生产订单和计算成本价等。 性能方面 本进程的设置会影响系统性能和数据库增长。 如需更多信息，请参见 微工艺流程。 相关主题 工序的位置和作用 输入工艺流程 微工艺流程 废品率和产出率 生产订单提前期（转移批量） 采购管理中的工序分包 制造物料 制造物料的代码。 如果此字段为空，则工艺流程为标准工艺流程。 制造物料的物料代码也必须在物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中输入。 如果要为标准工艺流程定义工艺流程工序，则必须将该字段留空。 相关主题 标准工艺流程 订单提前期 根据工艺流程工序中定义的提前期要素，用小时或天表示的物料生产时间。 可以确定订单提前期，方法是在该进程的视图, 参考, 操作菜单上单击更新提前期...，或在物料生产数据 (tiipd0101m000) 详细进程中单击更新订单提前期。 注意 根据在此进程中输入的工艺流程数据计算此字段的值。 基于生产周期和其它值得到的提前期会乘以在物料订货数据中指定的经济订货数量。 相关主题 生产订单提前期（转移批量） 工艺流程 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。 工艺流程基本物料数量 工艺流程的基本制造物料数量。 使用工艺流程基本物料数量，可以在物料的工艺流程内纳入很短的工序时间。 示例
工艺流程基本物料数量 | 100
生产周期 | 60 分钟
在 60 分钟的时间范围内，生产 100 件物料。 因此，生产一件物料的工序时间是 0.6 分钟。 库存单位 记录物料库存所用的测量单位，如件、千克、打或米。 库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。 这些转换总是使用库存单位作为基本单位。 因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。 起始工序 如果工序之前无任何其它工序，则此字段显示代表起始工序的指示符。 相关主题 网络工艺流程 最终工序 如果工序为最终工序，则此字段显示代表最终工序的指示符。 相关主题 网络工艺流程 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。 例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。 例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。 例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 / 工序的序号。 此编号以生效/过期日期为基础，用它可以区别不同的工序。 工序的生效日期和过期日期用于： 企业计划子系统 成本价计算 车间管理 下道工序 如果已定义网络工艺流程，则此字段中指定的工序必须紧接当前工序之后执行。 如果选中工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的允许在工艺流程中执行并行工序复选框，则此字段可见。 常规工艺流程 如果未定义网络工艺流程，则所有工艺流程工序的下道工序字段必须为 0（零）。 在这种情况下，系统将按工序号的顺序执行工序，例如 10 - 15 - 20 - 40。 网络工艺流程 如果定义网络工艺流程，则需满足以下条件： 确有一个工序为最终工序。 对于最终工序，下道工序字段为 0（零）。 下道工序的工序号必须大于当前工序的编号。 例如，工序 40 不能在工序 50 之后。 LN 不会自动检查这些条件。 要检查工艺流程是否满足该条件，请单击视图, 参考, 操作菜单上的验证顺序。 创建生产订单后，LN 会验证工艺流程，且如有不正确的工艺流程系统将停止处理。 相关主题 网络工艺流程 任务数据 任务 指制造或维修物料的活动。 例如，锯料、钻孔或涂漆。 任务是在工作中心执行的，而且可以与机器相关。 工作中心 执行任务的默认工作中心。 可以选择其它工作中心。 机器 执行工序的机器。 工序提前期 排队时间 准备或处理某个订单之前，该订单在工作中心保留的时间长度。 相关主题 生产订单提前期（转移批量） 排队时间 用于表示排队时间的时间单位。 如果时间单位为小时，可以输入小数。 如果时间单位为天，LN 会将输入值舍入为整数。 相关主题 生产订单提前期（转移批量） 固定准备时间 为了开始运行某台机器而设置或对调该机器所需要的顺序独立时间。 平均准备时间[分] 启动运行机器之前准备或更换机器所需的时间。 准备时间可能会很长，例如，从使用黑油漆改为使用白油漆。 准备时间也可能很短，例如，从使用白油漆改为使用黄油漆。 准备时间必须表示所有可能发生的准备时间的平均值。 生产率 组合定额表的 X 轴值和 Y 轴值计算的在每个时间单位（每小时或每分钟，取决于工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的生产率时间单位字段）内可以执行的任务的单位数量。 可以采用以下两种方法计算生产率： 如果选中了工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的使用生产率复选框，则可以通过推进至计算定额时间 (tirou0230m000) 进程来计算生产率。 可以在生产周期 [分钟] 字段中输入值，然后单击“计算生产率”按钮计算生产率。 注意 如果清除了工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的使用生产率复选框，则无法维护此字段。 相关主题 依据定额表计算 依据定额表计算生产率和生产周期 / 用于指定时间物理量的单位。 生产周期 [分钟] 在 LN 中，生产周期指完成两个独立生产单位之间的时间。 例如，按 120 台/小时的速率组装发动机时的生产周期是 30 秒。 生产周期还等于产品在装配线位置停留的时间，或在工作工位上对物料执行某道工序所用的时间（不包括准备时间）。 可以推进至计算定额时间 (tirou0230m000) 进程以计算生产率。 相关主题 依据定额表计算生产率和生产周期 依据定额表计算 等待时间 完成工序之后以及将订单移到下一道工序之前，在工作中心保留订单的时间长度。 LN 不会根据特定日历来计划等待时间， 而是根据一周 7 天、一天 24 小时的时间表来计划等待时间。 一个典型示例是喷漆应用后干燥所需的时间。 相关主题 生产订单提前期（转移批量） 移动时间 将半成品从一道工序传送至下一道工序所需的时间。 最后一道工序之后，移动时间指的是将成品转移到仓库所需的时间。 移动时间是 LN 按照特定日历制定计划的其中一个提前期要素。 相关主题 生产订单提前期（转移批量） 执行详细资料 准备工作占用的人员 完成工序准备所需的人数。 在生产占用的人员字段中输入完成工序所需的人数。 生产占用的人员 完成工序所需的人数。 在准备工作占用的人员字段中输入完成工序准备所需的人数。 有关更改此字段的详细信息，请参阅工艺流程工序 (tirou1102m000) 中的进程帮助。 占用的机器 此字段指明执行工序所需的机器数量。 有关更改此字段的详细信息，请参阅工艺流程工序 (tirou1102m000) 中的进程帮助。 在任务 (tirou0103m000) 进程中为选定的工作中心定义机器后，将启动该字段。 固定期间 指出生产时间是固定的，还是与订单数量相关。 如果生产时间有固定期间，则生产时间等于生产周期。 如果指出生产时间没有固定期间，则生产周期会与订单数量相乘。 例如，在烤箱中烤一个面包需要花一小时。 一次烤一百个面包，同样需要一小时的固定期间。 有效更改单 定义工序生效日期的更改单 (CO)。 单击 ... 可启动更改单 (dmchm0150m005)进程。 反冲 如果选中此复选框，则在报告工序完成后，将自动反冲在工序期间使用的材料和/或工时。 序列化物料 只有在物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除了库存中分别记录序列号复选框，而且制造时登记发料的序列号字段为是时，才能反冲序列化物料。 在任何其它情况下，都不能反冲序列化物料。 如果序列化物料是批次控制物料，则反冲物料所属的批次将以物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中所定义的出库方法（后进先出 (LIFO)、先进先出 (FIFO)）为基础。 相关主题 反冲 序列化物料概览 生效日期 The date when the validity period of an entity starts. In the case of effectivity control the reference date is checked against the effective date. If the reference date is greater than or equal to the effective date the configuration entity is valid. 相关主题 材料和工序的生效日期 计数点 如果选中此复选框，则工序为计数点。 由更改管理模块处理 如果选中此复选框，则工序由更改管理控制。 如果有更改单链接至工序，并且尚未获得核准，LN 将选中此复选框。 更改控制将跟踪定义的过程的工序生效日期和过期日期。 完成时触发 DMS 如果选中此复选框，则会在报告工序已完成时运行直接材料供应 (DMS) 计划。 相关主题 直接材料供应 (DMS) 标准配置 如果选中此复选框，则工艺流程工序将成为物料标准配置的一部分。 与工艺流程工序相关的成本将包括在标准成本价中。 如果清除了标准配置复选框，则工艺流程工序不会成为物料标准配置的一部分。 与工艺流程工序相关的成本不会包括在标准成本价中。 标准配置复选框连同例外 (tcuef0105m000) 进程中的有效复选框的设置，可共同指示是否将该工艺流程工序用于特定的有效单元。 如果选中了标准配置复选框，并且为链接至工艺流程工序的例外清除了有效复选框，则会省略特定有效单元或需求的工艺流程工序。 如果清除了标准配置复选框，并且为链接至工艺流程工序的例外清除了有效复选框，则将为特定有效单元或需求添加工艺流程工序。 注意 如果工艺流程工序附带例外，但您不希望使用例外（例如，用于销售备件或用于非单元有效的成品），可以清除该复选框。 相关主题 单元有效性的概览 存在例外 如果选中此复选框，则会将例外链接至该工艺流程。 换言之，工艺流程由单元有效性控制。 如果删除单元有效性中的工艺流程例外，该复选框将被清除。 注意 您无法定义标准工艺流程的例外情况。 不能同时选中标准配置复选框和存在例外复选框。 相关主题 单元有效性的概览 废品数量 无用的材料或拒收的中间产品，例如，因为组件缺陷或产品在切削或切割工序中受损。 考虑到预期废品，必须增加总材料需求和/或工序的投入数量。 在物料清单 (BOM) 中，可以将废品定义为净材料需求的百分比（即废品率）和一个固定数量（即废品数量）。 废品数量常用于定义开始生产时损失的材料数量，例如，测试设备损失的材料。 对于某道工序，只能将废品定义为固定数量。 产出率类型 确定产出率小于 100% 时，生产中出现损失产品的状况。 下面提供了两种产出率类型： 离散 生产中因拒收产品而损失产品。 连续 损失产品完全消失，例如，由于蒸发等原因而消失。 允许值 产出率类型 产出率百分比 指工序的可用产出，以投入的百分比表示。 示例 1：由于生产灯泡的生产流程中某道工序的产出率是 98%， 所以，在生产的每 100 个灯泡中，平均有 98 个灯泡是合格品。 其余的灯泡有缺陷，因而拒收。 示例 2：通过将钢丝扭绞在一起生产出了钢缆。 由于扭绞，钢缆的长度比生产用的钢丝短 10%。 因此，产出率设置为 90%。 附加信息 使用该字段输入附加信息。 分包费率系数 分包费率系数与分包基本费率一起确定了分包的成本。 正如在分包费率 (ticpr1160m000) 进程中记录的那样，此字段的值取决于分包费率计算方法的设置。 如果此字段值为工序费率，则下例中的陈述成立。 可以不使用分包基础费率，而是为每道工序行进一步指定基础费率。 示例 分包费率为 100 分包费率系数为 2 总分包成本为 200 过期更改单 定义工序过期日期的更改单 (CO)。 单击 ... 可启动更改单 (dmchm0150m005)进程。 过期日期 工序行不再有效的日期。 可能的最晚过期日期为 2038 年 1 月 19 日。如果不输入过期日期，则自动显示 01/19/38。 相关主题 材料和工序的生效日期 转移批量小于生产批量 转移批量小于生产批量 开始下一道工序之前，某道工序必须完成的物料数量或百分比。 即使某道工序尚未完成生产订单的所有物料，也可以针对已经完成的物料开始执行下一道工序。 在使用看板的生产环境中，转移批量等于看板大小（即标准料箱或标准批次大小）。 转移批量可以替换工序中以前使用的重叠百分比的概念。 如果选中此复选框，则可以在完成整个生产批量前开始下一道工序。 必须在转移批量字段中输入一个值，该值指明何时可以开始下一道工序。如果清除此复选框，则在完成整个生产批量时才开始下一道工序。 如果工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的转移批量方法字段为数量，则必须在转移批量字段中键入一个数量。 如果转移批量方法字段为百分比，则必须键入一个百分比。 转移批量 开始下一道工序之前，某道工序必须完成的物料数量或百分比。 即使某道工序尚未完成生产订单的所有物料，也可以针对已经完成的物料开始执行下一道工序。 在使用看板的生产环境中，转移批量等于看板大小（即标准料箱或标准批次大小）。 转移批量可以替换工序中以前使用的重叠百分比的概念。 如果工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的转移批量方法字段为数量，则必须键入一个数量。 如果转移批量方法字段为百分比，则必须键入一个百分比。 相关主题 生产订单提前期（转移批量） 活动 可以推进至活动 (tipcs4101m000) 进程以选择活动。 活动可以是网络计划中的一道工序。 料箱 用来存储或移动材料的容器。 出货方式 处理料箱中的物料所采用的装运方法。 例如，货堆不能高于 10 层。 料箱容量 料箱中堆放的物料数量。 看板编号 用于拉式系统的看板的编号。 注意 制造管理子系统中使用的标签 看板说明 用作看板标识的工序内看板的说明。 物理位置 工序实际进行的位置。 分包 分包费率系数 分包费率系数与分包基本费率一起确定了分包的成本。 正如在分包费率 (ticpr1160m000) 进程中记录的那样，此字段的值取决于分包费率计算方法的设置。 如果此字段值为工序费率，则下例中的陈述成立。 可以不使用分包基础费率，而是为每道工序行进一步指定基础费率。 示例 分包费率为 100 分包费率系数为 2 总分包成本为 200 分包材料 如果选中此复选框，则 LN 会向分包商提供材料和子装配件在物理和管理流上的支持。 子装配件 未作为成品存储或销售，而是传递到下一道工序进行处理的产品流程中的中间产品。 为了进行分包，制造商可以将子装配件发送给分包商以对子装配件执行操作。 此子装配件具有其自己在物料基础数据中定义的物料代码。 工作完成后，分包商会将子装配件返回给制造商。 同样，此重做的子装配件具有其自己在物料基础数据中定义的物料代码。 子装配件仓库 发送或接收子装配件的仓库。 请购单 请购单的编号 复制... 启动复制工艺流程 (tirou2201m000) 进程，在该进程中可将工序从一个工艺流程复制到另一个工艺流程。 物料清单 启动物料清单 (tibom1110m000) 进程，在该进程中可以定义物料清单。 任务关系 启动任务关系 (tirou0104m000) 进程，可以在此进程中查看并维护任务关系。 任务关系工具 启动任务关系 - 工具 (tirou0115m000) 进程，可以在此进程中查看并维护任务关系工具。 工序步骤 使用此命令，以将工序步骤链接至工序步骤 (tirou1105m000) 进程中的工艺流程工序。 例外 启动例外 (tcuef0105m000) 进程，在该进程中可以为特定的工艺流程工序定义例外。 流程变量 使用此命令，可将流程变量直接链接至工序（步骤）- 流程变量 (tirou1111m000) 进程的工艺流程工序。 工具 使用此命令，可将工具直接链接至为工序/工序步骤链接工具 (tirou1110m000) 进程中的工艺流程工序。 设置分类/状态 启动按工艺流程工序列出的设置分类和状态 (tirou1104m000) 进程。 指示 使用此命令，可将指示直接链接至工序（步骤） - 操作说明 (tirou1112m000) 进程中的工艺流程工序。 查看所有工序 显示所有工序。 查看有效工序 只显示有效的工序。 验证顺序 验证下道工序字段的值。 验证工艺流程工序的分包设置 启动验证工艺流程工序的分包设置 (tirou1215m000) 进程。 虚拟工艺流程关系 启动虚拟工艺流程关系 (tirou1103m000) 进程。 删除排队时间、等待时间及移动时间 启动删除排队时间、等待时间及移动时间 (tirou1220m000) 进程。 生成请购单 生成分包请购单。 计算生产率 计算瓶颈工作中心和生产率 更新提前期... 单击可启动更新订单提前期 (tirou1202m000) 进程。 订单提前期字段的值将获得更新。 |