| # 安装 (tsbsc1110m000) 使用此进程以维护选定安装组的配置。 示例 对于同属于业务伙伴 MACH Industries (MACHI)，且代码均为 CF6 的两个引擎，可将其标识为一个安装组。 该安装组称为 CF6 machine MACHI。 注意 您可以使用视图菜单上的“排序方式”命令来选择显示安装组数据的方式。 在视图, 参考, 操作菜单上，您可以选择： 创建物理分解结构 - 使您能够通过下列项之一生成物理分解结构： 物料分解结构 制造状态结构 项目分解结构 物理分解结构 - 使您能够查看或维护组成物理分解结构的序列化物料之间的多层或单层父子关系。 物理分解结构是为配置定义的，以便您查看配置的制造结构和维修状态结构。 物料分解结构 - 使您能够查看或维护构成物料分解结构的物料之间的父子关系。 物料详细资料 - 启动序列化物料 (tscfg2100m000) 进程。 激活安装 - 启动激活安装 (tscfg2210m500) 进程，使用该进程可以将多个配置的状态一次切换到活动状态。 安装组 配置、不具名物料或序列化物料所链接的安装组。 安装组 安装组的说明或名称。 行号 用于标识安装组中不具名物料或序列化物料的编号。 物料 可属于物料分解结构且已链接至此安装组的不具名物料。 安装字段中的编号可标识安装组的物料（分解结构）。 注意 对于不具名物料，可以在物料数字段中指定数量。 要将某一序列化物料链接至安装组，必须在序列号字段中选择该物料的序列号。 序列号 要将某一序列化物料链接至此安装组，可以在此字段中输入该物料的序列号。 注意 如果已经输入了不具名物料的数量，则此字段不可用。 说明 物料的说明或名称。 物料数 此安装的不具名物料数。 注意 如果将序列化物料链接至安装组，则此字段不可用。 状态起始时间 设置或更改状态字段时的时间。 状态 安装组行的状态。 创建物理分解结构 显示创建物理分解结构的各种选项。 可用于创建物理分解结构的选项包括： 自物料分解结构。 自制造状态结构。 自 ASCII 文件。 自项目分解结构。 自物料分解结构... 使用此选项可以通过物料分解结构创建物理分解结构。 自制造状态结构... 使用此选项可以通过制造状态结构创建物理分解结构。 自 ASCII 文件... 使用此选项可以通过 ASCII 文件创建物理分解结构。 自项目分解结构... 使用此选项可以通过项目分解结构创建物理分解结构。 物理分解结构 启动物理分解结构 (tscfg2110m000) 进程。 物料分解结构 启动物料分解结构 (tscfg1110m000) 进程。 物料详细资料 启动序列化物料 (tscfg2100m000) 进程。 激活安装 启动激活安装 (tscfg2210m500) 进程。 |