| # 工程物料清单副本数据 (tiedm1120m000) 使用此进程以生成和维护单层工程物料清单的副本数据。 您可以在工程物料清单副本数据 (tiedm1120m000) 进程中更改特定行上数据的详细资料。还可以使用此进程更改生成工程物料清单副本数据（多层） (tiedm1230m000) 进程和按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据 (tiedm3235m000) 进程所生成的数据。 数据选择 若要创建单层物料清单 (BOM) 的副本数据，请选择作为数据来源的特定修订的父工程物料，以及作为数据复制目标的父物料。与您记录的副本数据所属的组件相比，父物料是物料清单 (BOM) 结构中较高一级的物料。 如果工程物料和物料之间还不存在关系，LN 将在您保存数据时生成链接。 复制数据 可以通过定案工程数据 (tiedm3240m000) 进程复制此进程中生成的数据。如果只复制在当前视图中看到的数据，则可以选择视图, 参考, 操作菜单中的“复制工程数据”选项 (Ctrl+Shift+X)。 视图, 参考, 操作菜单选项 在视图, 参考, 操作菜单中，可以启动以下进程： 生成工程物料清单副本数据 如果发现副本数据与工程物料清单 (EBOM) 不同，您必须使用此选项更新单层物料清单 (BOM) 的副本数据。如果要复制多层工程物料清单 (EBOM)，请使用生成工程物料清单副本数据（多层） (tiedm1230m000) 进程。请注意，实际上不会复制这些行。只会更新副本数据。 检查一致性 如果工程物料清单 (EBOM) 的副本数据与生产物料清单不同，LN 会显示信息，表明差异发生在哪个物料清单位置（行）。若要显示或打印不一致的地方，请使用下列进程之一： 工程物料清单与生产物料清单的差异 (tiedm1520m000) 进程。 打印工程物料清单与生产物料清单的差异 (tiedm1470m000) 进程。 定案 使用此选项可将单层工程物料清单 (EBOM) 中的数据复制到生产物料清单中。LN 复制在当前视图中的数据。您必须执行下列操作之一： 在物料通用数据 (tcibd0101s000) 进程的工程物料关系更新方法字段中选择自动。您可以在更新工程关系 (tiedm3220m000) 进程中为一组物料更改该字段。 首先在工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中创建关系。 如果要复制多层工程物料清单，请使用生成工程物料清单副本数据（多层） (tiedm1230m000) 进程，然后使用定案工程数据 (tiedm3240m000) 进程。 复制工程物料至物料 LN 将启动复制工程物料至物料 (tiedm1201m000) 进程。 工程物料清单副本数据中的替代材料 LN 启动工程物料清单副本数据中的替代材料 (tiedm2125m000) 进程。 相关主题 工程数据管理模块摘要 工程物料清单 将工程物料复制到物料 引用指示概览 链接工程物料清单中引用指示的过程 引用指示和物料清单整体变更 (MBC) 定义替代材料 工程物料 输入要复制的单层工程物料清单 (EBOM) 的父工程物料。 工程物料修订 输入要复制的单层工程物料清单 (EBOM) 的父工程物料修订。 工程物料修订 代码的说明或名称。 主物料 输入目标生产物料清单的父物料。该生产物料清单是指要将单层工程物料清单 (EBOM) 复制到其中的物料清单 (BOM)。 位置编号 生产物料清单 (PBOM) 行的目标位置编号。 组件类型 定义组件是工程物料还是物料。 组件 工程物料清单 (EBOM) 行中的源组件。 工程物料清单复制方法 LN 用于将工程物料清单 (EBOM) 复制到生产物料清单的复制方法。 允许值 不复制 复制工程物料至物料 非项目物料至项目物料 仅限工程物料清单至车间生产物料清单 工程物料清单复制方法 相关主题 工程物料清单 最终确定至位置 目标生产物料清单（即，要将数据复制到其中的物料清单 (BOM)）的行号。 序号 目标物料清单的序号。 物料类别 目标物料的物料类别。 至物料 生产物料清单 (PBOM) 中的目标组件物料，即，要将工程物料清单 (EBOM) 行复制到的物料清单 (BOM) 行。 相关主题 工程物料清单 将工程物料复制到物料 工程物料清单文本 如果选中此复选框，将显示文本。 长度 工程物料清单 (EBOM) 行的组件长度。 注意 长度也可用于计算净数量：净数量 = 长度 x 宽度 x 单位数。 宽度 工程物料清单 (EBOM) 行的组件宽度。 注意 宽度也可用于计算净数量：净数量 = 长度 x 宽度 x 单位数。 单位数 组件出现在长度（或面积）中的次数。对于实际物料，它等于定义的长度或面积单位数。 它也可用于计算净数量：净数量 = 长度 x 宽度 x 单位数。 净数量 工程物料清单 (EBOM) 行的组件的净数量。 这是工程物料中使用的组件物料的数量。 可通过将单位数、长度和宽度相乘而得出该值。 示例：如果组件长 2 cm、宽 3 cm，现指定单位数为 10，则净数量的计算值为 60。如果宽度未指定，则净数量为 20。 注意 不能在工程数据管理中定义负的净数量。 相关主题 废品率和产出率 附加信息 工程物料清单 (tiedm1110m000) 进程中的附加信息字段。 您可以使用此字段输入有关物料或物料清单 (BOM) 行的简短说明。 说明 代码的说明或名称。 复制工程物料时 如果选中此复选框，表示已将工程物料复制到物料。 已复制工程物料 将工程物料复制到物料的日期。 复制工程物料清单时 如果选中此复选框，表示已将单层工程物料清单复制到生产物料清单。 复制工程物料清单时 将工程物料清单 (EBOM) 复制到生产物料清单 (PBOM) 的日期。 说明 要复制的单层工程物料清单 (EBOM) 的父工程物料修订的名称。 数量无关 如果选中此复选框，则复制工程物料的净数量以更新物料清单中的废品数量。 如果清除此复选框，则复制工程物料的净数量以更新物料清单 (BOM) 中的净数量。 生成工程物料清单副本数据 单击可为在此进程中选择的内容生成工程物料清单 (EBOM) 副本数据。如果要为整个物料清单 (BOM) 生成副本数据，请使用生成工程物料清单副本数据（多层） (tiedm1230m000) 进程。 定案 单击可复制在此进程中定义的数据。 工程物料清单副本数据中的替代材料 单击可启动工程物料清单副本数据中的替代材料 (tiedm2125m000) 进程。 |