| # 根据物料分解结构创建物理分解结构 可以使用创建物理分解结构 (tscfg2210m000) 进程根据物料分解结构创建物理分解结构。 要根据物料分解结构创建物理分解结构，请执行下列步骤： 启动创建物理分解结构 (tscfg2210m000) 进程。 在来源字段中，选择“物料分解结构”。 在“物料分解结构”下，输入物料分解结构的顶层物料。 在目标字段中，选择下列选项之一： 安装组 物料分解结构中的顶层物料设置为物理分解结构中的顶层序列化物料。 物料分解结构中所有层上的组件都准确复制到序列化物料上。 根据掩码创建序列化物料的序列号。 物理分解结构 物料分解结构中的顶层物料必须作为子物料存在于所输入的物理分解结构中。 物料分解结构中所有层上的组件都准确复制到序列化物料上。 根据掩码创建序列化物料的序列号。 新物理分解结构 LN 创建新物理分解结构。 在“默认值”下，输入或选择下列选项： 新创建的序列化物料将属于的序列化物料组 服务部门（可选）。 交货时间（可选）。 在“物料有效性”下，选中“检查有效性”复选框以输入 LN 用于检查物料分解结构组件有效性的日期。LN 仅复制在输入日期有效的组件。 如果要复制所有组件，请让“检查有效性”复选框处于清除状态。 在“选项”下，选中生成样本序列号复选框，同时根据需要选中任何其它复选框。 单击“创建”。 注意 可从标准生产物料清单 (BOM) 复制物料分解结构。 相关主题 安装组布局示例 定义掩码 根据标准生产物料清单 (BOM) 创建物料分解结构 |