| # 查看工作负荷分析 (tiasc5701m000) 使用此进程来生成显示（部分）装配线占用人员和/或机器的工作负荷与可用能力的分析图表。 为了使装配线达到最佳的平衡状态，您可以对装配线的能力和实际使用进行分析。这样您可以检查瓶颈出现在哪里，了解是装配线能力不足，还是能力过剩。分析结果以图表形式显示。 工作负荷指的是在特定工作位置花费的人时数和/或机时数。此工作位置可以是一个装配线工位、一个装配线控制段、一个主工作中心或一条装配线。 可用能力指的是在特定工作位置可用的人时数和/或机时数。 可以按不同的精确度级别对工作负荷进行分析。这样做非常重要，因为分析越详细越便于发现在全局分析时发现不了的瓶颈环节。 注意 此进程只显示工作负荷和能力，但不会警告您是否会出现瓶颈或是否有机会改善装配线的平衡状态。您必须靠自己检测这些情况。 使用打印工序分析 (tiasc5401m000) 进程可打印工序时间超出可用时间的报告。 参数和设置 以下参数和设置确定了装配线的能力： 日历。可以在公用管理子系统的日历和期段模块中定义日历。 可用性类型参数。可以在装配控制参数 (tiasc0100m000) 进程中定义此参数。可用性类型把资源与日历联系了起来。 装配线工位级别的非平均分配。可以在装配线资源分配 (tiasc5510m000) 和装配线 - 分派和装配线工位 (tiasc5520m000) 进程中定义这些分配。非平均分配定义了某个装配线工位可用的资源数量，即人员数量和机器数量。 因为装配订单计划中考虑了装配线能力，所以这些参数对于实际工作负荷同样重要，即使实际工作负荷可能超出了能力。 相关主题 装配控制模块概览 装配线工位变型和装配线工位订单 装配线工位利用率 装配订单 装配线资源分配 装配控制模块中的装配线排序和规则类型 汇总依据 执行分析的级别。分析级别大体上确定了进程的输出内容。 存在以下分析级别： 装配线 装配线控制段 主工作中心 装配线工位 按订单列出的装配线工位 最后一个选项“按订单列出的装配线工位”与“装配线工位”属于同一级别，只不过前者是按装配订单排列数据。使用此选项可以检测出移动或交换哪些订单后可以解决能力问题。 选择“按订单列出的装配线工位”会对此进程中的其它字段和复选框产生以下影响： 禁用图表中的期数和图表类型字段。 选中显示人员能力/工作负荷和显示机器能力/工作负荷复选框且不能清除。 启用按工作负荷排序字段。如果选择当前字段中的其它选项，则禁用按工作负荷排序字段。 起始日期 确定用于执行分析的期段的日期范围。在工作负荷计算中，只考虑起始日期在此范围内的装配线工位订单 (LSO)。 期段长度 执行分析的期段长度。能力和工作负荷以每个期段的时间量表示。 请输入一个整数。 期段长度还根据规则确定了图表中显示的人员占用和机器占用的单位，规则如下： 如果期段长度短于 50 分钟，则以秒显示工作负荷。 如果期段长度介于 50 分钟和 50 小时之间，则以分钟显示工作负荷。 如果期段长度介于 50 小时和 50 天之间，则以小时显示工作负荷。 如果期段长度为 50 天或以上，则以天显示工作负荷。 期段长度 用于测量期段的单位。 可以使用以下单位： 天 小时 分钟 注意 所选单位对生成图表中显示工作负荷的单位没有直接影响。图表中的单位由上一个字段中输入的期段长度确定。 显示人员能力/工作负荷 如果选中此复选框，则在图表中显示用人时表示的能力和工作负荷。 注意 如果在汇总依据字段中选择“按订单列出的装配线工位”，则自动选中此复选框且不能清除。 如果在汇总依据字段中选择其它选项，必须至少选中“工作负荷分析”组框中的一个复选框。 显示机器能力/工作负荷 如果选中此复选框，则在图表中显示用机时表示的能力和工作负荷。 注意 如果在汇总依据字段中选择“按订单列出的装配线工位”，则自动选中此复选框且不能清除。 如果在汇总依据字段中选择其它选项，必须至少选中“工作负荷分析”组框中的一个复选框。 图表中的期数 输入要在图表中分组的期数。总期数由起始日期字段中所选的范围确定，并且按期段长度划分。如果总期数太多而不能提供足够详细的视图，则可以根据此处输入的值将图表分成若干期段。 图表类型 要使用的图表类型。 请选择以下某种图表类型： 线图 二维条形图 三维条形图 二维饼图 三维饼图 甘特图 对数/线性图 二维面积图 二维散点图 极坐标图 盘高-盘低-收盘图 泡泡图 带状图 三维面积图 双对数图 线性/对数图 Box-Whisker 图 开盘-盘高-盘低-收盘图 阴阳烛图 真三维表面图 真三维散点图 时间系列图 按工作负荷排序 选择是要按人员工作负荷排序，还是按机器工作负荷排序。 注意 只有在汇总依据字段中选择“按订单列出的装配线工位”时才启用此字段。 装配线 分析其能力和工作负荷的装配线。 装配线控制段 分析其能力和工作负荷的装配线控制段。 装配线工位 分析其能力和工作负荷的装配线工位。 主工作中心 分析其能力和工作负荷的主工作中心。 分析 按此按钮可分析工作负荷和能力。 |