| # 存储检验单历史记录 (qmptc2505m000) 使用此进程来显示以前执行存储检验的检验单。 系统将按物料列出这些检验单。 相关主题 存储检验 完成日期 完成所有检验单行的日期。此日期会在完成/处理订单检验 (qmptc1202m000) 进程中自动更新，但不能人工输入。 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 抽样单位 样品数量的单位 频率 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明： 从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
订单数量 | 1150 件
物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 订单日期 创建检验单的日期 合格质量水平 为使整批物料量获得批准，测试样品必须达到批准的最小百分比。 例如，如果合格质量水平设置为 90，但已批准的百分比低于该值，则整批物料被拒收。 相关主题 合格质量水平 (AQL) 示例 百分比 样品数量是要检测的合计数量。在此字段中，样品数量表示为检验数量或频率数量（如果已选择连续抽样作为检测类型）的百分比。 质量标识 决定检验单的生成及检验执行方式的条件 质量组合链接有以下信息： 作为质量检验来源的模块或子系统 应用质量检验的物料或质量组 必须满足的质量要求（在质量标识中定义） 样品数量 要测试的订单数量样品的总数量，用样品数量的单位表示。 输入的样品数量可以是固定数量，也可以是订单数量或频率（如果选择“连续取样”作为测试类型）的百分比。 顺序 序号用于标识特定物料的存储检验。 检测作业组 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义 检测类型 指定从检验数量中抽取样品的方式。 检验数量 需要检验的数量。 因此，检验单的结果关系到此数量的物料的质量。 |