| # 组件 CTP 和能力 CTP 基于订单的 CTP 检查 标准物料 LN 会检索提前期偏置来计算需要物料的日期，如下所示： 物料清单会定义组件的提前期偏置。 除了此提前期偏置值之外，还会使用入库和出库提前期、安全时间和额外提前期为组件设置偏置。 LN 会将工艺流程工序时间乘以所需数量来计算能力的提前期偏置。 确定所需日期时，会在线为每个时段计算组件 CTP，如计划参数 (cprpd0100m000) 进程中的组件 CTP 时段所指定。 不过，能力 CTP 来自资源主计划，而它是基于按方案列出的计划期段 (cprpd4120m000) 进程中定义的计划期间时段。 因此，能力的提前期偏置所产生的所需日期会落入资源主计划时段中，在该所需日期之后会采用该时段的可用能力。 注意 可以指定关键材料，方法是选中物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中的 CTP 关键复选框。 在多层物料清单中，可以指示只有最低层的组件为 CTP 关键。 子装配件不需要选为关键。 如果在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中只为子装配件选中了组件 CTP 复选框，则 CTP 检查不会计算这些子装配件的可用性。 而是只根据物料清单中的信息为此类物料执行提前期偏置。 然后，CTP 检查会分解关键组件并检查组件的可用性。 这样，您就能够只检查整个产品结构中的关键材料。 对于能力，相同的概念适用。 如果选中了资源 (cprpd2100m000) 进程中的 CTP 关键复选框，并选中了物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中的能力 CTP 复选框，则会在 CTP 期间检查资源的可用性。 这样，您就能够只检查整个产品结构中的关键资源。 通用物料 对于通用物料，必须根据产品变型中的所选选项检查正确的材料和能力。 首先，用户会在销售订单等中配置产品变型。 当用户输入订货数量时，会检查该特定配置的 CTP。 因此，会对照所选选项匹配通用物料清单，以便找到适当的材料和能力。 此操作是在线执行的。 在考虑所有约束条件的情况下，分解通用物料清单，这与在为通用物料创建定制产品结构时执行的操作完全相同。 不过，此分解操作只是模拟查找正确的 CTP 数字。 分解结果不会得到存储。 提前期偏置的确定方法与标准物料的情况相同。 不过，用于确定组件所需日期的是通用物料清单提前期偏置 (LTO)，而不是物料清单 LTO。 除了此 LTO 值之外，还会使用入库和出库提前期、安全时间和额外提前期为组件设置偏置。 定制物料 对于定制物料，会首先对定制物料执行 ATP 和组件 CTP 检查，然后对来源物料执行，如下图所示： 标准按订单生产物料的 ATP 不包含相关定制物料的 ATP。 因此，如果标准按订单生产物料 A 与五个不同的定制物料有关，则会从物料 A 的 ATP 中扣除所有这些定制物料的 ATP。 这是合乎逻辑的结果，因为对其中一个定制物料执行 ATP 检查时，ATP 当然不能消耗任何其它定制物料的 ATP。 ATP 只能消耗其自己的 ATP 以及来源物料的 ATP。 来源物料 (A) 的 ATP 基于物料自己的事务处理和现有存货。 此类型物料的物料订单计划使您能够在物料的事务处理和包括所有定制物料在内的事务处理之间进行切换。 两个选项都提供为定制物料检查的来源物料的 ATP。 注意 为定制物料和来源物料检查 ATP/CTP 这一概念还对来自通用物料的定制物料有效。 |