| # 计算“年数总和”折旧 在年数总和折旧方法中，每年都会注销一部分以分数表示的可折旧资产成本。该分数的分子等于资产的剩余寿命，分母等于资产寿命的年数总和。 LN 在计算资产寿命的年数总和时，会考虑资产寿命是否均匀地在年终界限内结束。如果资产寿命在年中结束，则 LN 会在年数总和计算中使用小数值。例如，如果资产寿命为 5 年，则 LN 计算的分母为 15，公式如下： (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 15 如果资产寿命为 5 年零 3 个月，则年数总和为 16.25，计算公式如下： (5.25 + 4.25 + 3.25 + 2.25 + 1.25) = 16.25 LN 使用生成的分数来确定年折旧额。计算出年折旧费用后，LN 会在该年的期间数内按比例分配每年的费用。 示例 折旧年数 = 5 成本 = 10,000 美元 折旧：
    第 1 年：$ 10,000 * 5 / 15 = $ 3,333.33
    第 2 年：$ 10,000 * 4 / 15 = $ 2,666.67
    第 3 年：$ 10,000 * 3 / 15 = $ 2,000.00
    第 4 年：$ 10,000 * 2 / 15 = $ 1,333.33
    第 5 年：$ 10,000 * 1 / 15 = $   666.67
    总计：                          $10,000.00
注意 如果正在计算折旧的资产包含平均常规，LN 则会调整前半年、第一季度或第一个月的折旧费用。如需更多信息，请参阅计算和平均惯例。 根据在资产的相关帐册中所用的资产计算方式，年数总和 (SYD) 折旧法存在以下两种变型： 每日年数总和 (SYD) 定期年数总和 (SYD) 每日年数总和 (SYD) 在每日年数总和公式中，LN 在计算每个期间的折旧费用时会考虑每个期间的确切天数。在每次计算折旧时，LN 均会执行以下三个步骤： 确定当前年度和下一年度的年折旧费用。 计算每个期间的更改。 根据年费用和更改值计算当前期间的确切折旧额。 会用到下列公式： 美国税帐册：
    折旧 = (成本 - 残值 - 179 条款中的抵免额) * (资产使用率/100) * (剩余寿命年数/年数总和)
其它帐册：
    折旧 = (成本 - 残值) * (剩余寿命年数/年数总和)
对于修订版加速成本回收制 (MACRS) 和加速成本回收制 (ACRS)，残值不适用于美国税务和商业帐册的折旧。 计算当前期间折旧：
    [(当前年度折旧/365) * 期间天数] + [每期更改 * (x - y - 期间天数)]
下列内容适用于上述公式：
    每期更改 = (当前年度折旧 - 下一年度折旧)/365/365
    x = [(184 - 从年度起始日至当前期间起始日的天数) * (185 - 从年度起始日至当前期间起始日的天数)]/2
    y = [(184 - 从年度起始日至当前期间起始日的天数 - 当前期间天数) * (185 - 从年度起始日至当前期间起始日的天数 - 当前期间天数)]/2
定期年数总和 (SYD) 在定期年数总和公式中，LN 在计算每个期间的折旧费用时，会考虑每个期间的确切天数。LN 会执行以下三个步骤： 确定当前年度和下一年度的年折旧费用。 计算每个期间的更改。 使用此值计算当前期间的确切折旧额。 会用到下列公式： 美国税帐册：
    折旧 = (成本 - 残值 - 179 条款中的抵免额) * (资产使用率/100) * (剩余寿命年数/年数总和)
其它帐册：
    折旧 = (成本 - 残值) * (剩余寿命年数/年数总和)
对于修订版加速成本回收制 (MACRS) 和加速成本回收制 (ACRS)，残值不适用于美国税务和商业帐册的折旧。 计算当前期间折旧：
    (当前年度的折旧/12) + (每期更改 * [(期间数 + 1)/2] - 当前期间期号)
下列内容适用于上述公式： 每期更改 = (当前年度折旧 - 下一年度折旧)/12/12 当前期间期号 = 当前期间在资产寿命的当前年度内的位置。例如，在以 1 月开始的会计年度内，2 月的编号为 2。 |