| # 维修触发器 (tsmdm0169m100) 使用此进程以为维修触发器套装定义字母数字维修触发器。 注意 在执行检验时，LN 会检查适用的维修触发器套装。如果计量值与触发器套装中的其中一个维修触发器相符，则会生成维修通知。 相关主题 服务检验和预防性维修方案 维修触发器套装 触发器所属的维修触发器套装。 说明 代码的说明或名称。 触发器 维修触发器的唯一标识。 触发器 触发创建维修通知的字母数字触发器的值。系统会列出为维修触发器的计量类型定义的字母数字计量值。 触发器消息 触发器消息的代码。对于字母数字计量值，LN 会从字母数字计量值 (tsmdm0166m000) 进程中默认设置触发器消息。 说明 代码的说明或名称。 默认建议 定义为维修触发器的默认值的建议。仅当选中“建议 (tsmdm0167m000)”进程中的“默认值”复选框时，LN 才会应用默认值。 建议 代码的说明或名称。 默认后续活动 定义为维修触发器的默认值的参考活动。 说明 代码的说明或名称。 |