| # 按工作中心/任务列出的设置分类和状态 (tirou0112m000) 使用此进程来将产品特性/选项组合与设置分类和设置状态相匹配。该机器将链接至任务和工作中心的特定组合。 如果要使用设置优化最大程度地缩短已配置物料的准备时间，则将产品特性/选项与设置分类和设置状态相匹配会非常有用。 相关主题 LN 中设置分类和设置状态的背景 定义设置分类和设置状态 任务 指制造或维修物料的活动。 例如，锯料、钻孔或涂漆。 任务是在工作中心执行的，而且可以与机器相关。 工作中心 包含具有相同能力的一个或多个人员和/或机器的特定生产区域，可将其视为一个用来计划能力需求和制定详细计划的单元。 产品特性 可以在组合后链接至可配置物料以组成产品变型的某些特征。 例如，颜色是一个特性。 选项 每个产品特性的选项，均代表指定该产品特性的要项。 例如，“红色”可以是“颜色”特性的一个选项。 设置分类 是一种物料特征类型，指出了必须如何设置机器才能生产物料。 设置分类确定了两道工序之间机器或工具所用的转换时间。 设置分类由一系列设置状态组成。 在设置状态矩阵中，可定义特定的转换时间。 示例 例如，设置分类为颜色和厚度。 如果设置分类为颜色，则设置状态可以是红色、绿色、白色和黑色等。 设置状态 链接至某道工序的物料的特征。 机器的转换时间可长可短，这取决于两道连续工序的设置状态。 一系列的设置状态组成了一个设置分类。 示例 如果设置分类为颜色，则设置状态可以是红色、绿色、白色和黑色等。 |