| # 预防性维修 使用此模块，可以有效地将预防性维修（服务计划及维修说明，SPC）模块用于资产。 这些资产可以属于您的客户，也可以是您自己的内部资产。 计划活动可以包括在服务合同中。 这些计划活动可能是与客户议定的，因此，这些活动必须由服务订单系统自动控制。 可以为每种产品定义一份唯一的维修说明。 支持的预防性维修策略如下： 基于使用的维修 (UBM)、基于期段或基于计数器读数。 服务触发器可以基于千米数、里程数或工时数。 达到指定的使用状况后，必须执行预定义的服务活动。 可以使用计量来跟踪使用状况和计划后续活动。 协议可以基于资产的使用状况。 基于访问数和计量或报告计量的状态维修 (CBM)。 状态维修取决于资产（包括组件或配置行）的状态。 可以登记多个计量以说明资产的状态。 可以基于从检验或检验历史记录中生成的报告执行状态监控，您可以从服务订单管理模块中获取这些报告。 为了支持维修说明定义，可以查询一个包含（参考）维修说明的库。 对于物料，可以在库中定义和存储（参考）维修说明，以便于使用。 设置并议定维修说明后，可以生成相应的维修预报，然后可以生成维修计划。 下图概要介绍了 LN 服务计划及维修说明模块 (SPC)。 在此图的左上角，可以看到两个关键要素，这两个要素是设置维修说明的基础。 维修说明是必须按照特定维修策略执行的若干组活动，其中包括参考活动和不具名物料或服务物料。 参考活动可以标识工作类型以及执行特定维修活动所需的资源。 可以将这些参考活动链接至特定的不具名物料或服务物料。 维修说明用于计划预防性维修活动。 您可以使用通用维修说明生成必须执行的活动的预报。 该预报包含在相对时间表中为这些活动列出的预期阶段。 可以按不具名物料、使用分类以及二者的组合生成这些预报。 该生成过程将导致更为具体的维修说明，此说明将相应地用于实际的维修计划中。 可能会从服务计划及维修说明模块 (SPC) 中触发维修计划。 但是，必须从合同管理模块 (CTM) 中启用链接至合同的配置。 对于每个选定的安装组，LN 均会检查有哪些序列化物料链接至安装组。 如果找到序列化物料，则可标识相关的不具名物料或服务物料，通过这些物料，还可找到必须使用的维修说明。 生成的计划提供了必须执行的活动。 在下达计划活动后，可将这些活动转移至实际的服务订单中。 |