| # 邮政编码/邮政代码掩码 可以使用邮政编码掩码或邮政代码掩码来定义国别中邮政编码或邮政代码的位置编号和字符类型。 对于每个代码位置，您可以定义以下字符类型： Z = 字母字符，大写或小写 (a - z, A - Z)。 9 = 数字字符 (0 - 9)。 X = 字母数字字符 (a - z, A - Z, 0 - 9)。 0 = 数字字符或空格 (0 - 9, <space>)。 空格 = <space>。 例如，对于像 6715 GV 这样的邮政代码，必须输入下列掩码： 9999 ZZ。 对于像 671F 20 这样的邮政代码，掩码可以是： 999Z 99 或 99XX 99。 您可以在国别 (tcmcs0110s000) 进程中定义掩码。 LN将会在下面其中一个进程中输入邮政编码或邮政代码时对照掩码检查邮政编码： 地址 (tccom4130s000). 邮政编码/邮政代码 (tccom4136s000). 除了检查邮政代码外，LN 还将检查邮政代码的长度是否至少等于在国别 (tcmcs0110s000) 进程中为国别定义的邮政编码基数。 重要事项！ LN 仅会在该邮政代码包含下列字符时才针对掩码检查邮政代码： ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\+- ]_' abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789。如果邮政代码包含其它字符（如 ë 或 ï），则不会检查该代码，并会自动核准。 相关主题 使用地址 |