| # 检测作业组 (qmptc0136m000) 使用此进程以按质量标识查看检测作业组。检测作业组所定义的数据适用于为该检测作业组定义的所有特性。 在此详细进程中，可以按质量标识定义和/或维护检测作业组。 相关主题 标准检测过程和检测组合 标准检测过程 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个标准检测过程可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，标准检测过程可明显缩短操作时间。 检测作业组 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义 方法 检测类型 从检验数量中抽取样品的方法。 允许值: 100 ：检验所有物料。 样品数量与检验数量相同。 单一抽样：针对整个检验数量只进行一次抽样检验。 连续抽样：这种抽样类型仅适用于大批量生产，用于控制处理。 抽样规则: 抽样规则阐述了必须进行抽样的方法和时间以及相关的检测标准。 频率单位 用于表示样品数量的单位 注意 频率单位和订单数量的单位不必一定相同。 但是，这种情况下需要使用正确的换算系数。 如果找不到任何换算系数，会将物料的库存单位用作频率单位。 频率 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明： 从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
订单数量 | 1150 件
注意 如果检验数量小于频率数量（例如，检验数量为 40，频率数量为 50），则不能继续执行检验过程。 在这种情况下不能生成任何样品，而且必须减少频率数量。 百分比 样品数量是要检测的合计数量。 在此字段中，它表示为检验数量或频率数量（如果在检测类型字段中输入连续抽样）的百分比。 示例
检测类型 | 单一抽样
订单数量 | 10000 | 20000 件
百分比 | 1% | 1%
样品数量 | 100* | 200* 件
* 更改检验数量时，会自动更新样品数量。 抽样单位 用于表示样品数量的单位。 如果样品数量表示为百分比，系统将使用检验数量的单位（即库存单位）。 抽样单位和检验数量的单位不必一定相同，但是，这种情况下需要使用正确的换算系数。 样品数量 检验数量中抽取的所有待检测样品的合计数量。 以样品数量的单位表示。 在此字段中，它表示为一个固定数量。
示例
检验数量 | 10000 | 20000 件
百分比 | 0% | 0%
样品数量 | 50 | 50 件
检测数量 每次检测的抽样数量的部分。 说明： 可以通过每次检测 1 千克的方法来检测 5 千克的样本。 单位 表示检测数量使用的单位。 抽样规则 与检测作业组相关的抽样规则。 注意 如果将检测类型字段设置为抽样规则，启用此字段。 说明 代码的说明或名称。 合格质量水平 为使物料数量获得批准，检测样品可能会被拒绝的最大百分比。 例如，如果指定的合格质量水平 (AQL) 为 20%，则仅当拒收数量小于或等于 20% 时，ERP LN 才会批准物料数量。 注意 如果在合格质量水平字段中输入 100%，此字段不适用。 相关主题 合格质量水平 (AQL) 示例 文本 文本 如果选中此复选框，则 LN 打印与检测作业组相关的文本。 |