| # 资源需求计划 (RRP) 运行 - 并行处理 在 LN 中可以将计划运行分配到多个 bshell 上，这样可并行处理多个计划物料。 每个 bshell 都有自己的处理能力，因此使用多个 bshell 时，可增加计划运行的总处理能力。 从顶部计划层开始为 bshell 分配计划物料，直到整个层都已分配并计算完成为止。 平均每次为一个 bshell 分配 500 个计划物料。 仅当在上层计划物料完全分配后，才向 bshell 分配下一层的计划物料。 分配到每个 bshell 的计划物料数量在绩效参数 (cpcom0100m000) 进程的服务器的工作负荷字段中设置。 准备 要设置多个 bshell 进行并行处理： 在生成订单计划 (cprrp1210m000) 进程中选中并行处理复选框。 在性能加速器 (tcmcs0597m000) 进程的进程字段中选择相关进程。 在值字段中指定正在运行的 bshell 数量。 要优化绩效，需要设置绩效参数 (cpcom0100m000) 中的参数。 显示时间间隔 输入当运行生成订单计划 (cprrp1210m000) 进程时进度条的刷新间隔。 服务器的工作负荷 输入将分配到并行 bshell 上的每个批次中包括的计划物料最大数量。 如果使用多个 bshell，LN 将使用动态计算来确定最优的服务器工作负荷。 工作负荷用作每个 bshell 的上限。 建议每个 bshell 的平均工作负荷为 500 个计划物料。 工作负荷基于工序 如果选中此复选框，则使用每个物料的工艺流程组成作为分配到可用 bshell 上的工作负荷的参数。 注意 物料工艺流程包含的工序越多，该物料的工作负荷越大。 如果选中此复选框，则可提高不同物料间的工序数量有较大差异时的绩效。 如果这种情况不适用，应禁用此参数。 动态工作负荷计算 如果选中此复选框，则总工作负荷将在可用 bshell 上平均分配。 注意 计划流程可使用多个 bshell，但一次只能实施一个转移流程。 相关主题 资源需求计划 (RRP) 运行 - 概览 |