| # 维修策略 纠错性维修 (CM) 策略 检查到缺陷后修理 物料 要执行的 维护活动 。必须将物料恢复为可以准确实现其功能所需的技术状态。下列模块支持此策略： 呼叫管理模块 服务订单管理模块 维修销售控制模块 工作控制系统模块 定期维修 (P) 按固定间隔或在服务期段的特定时间内发生的预防性维修。维修频率以时间单位表示。 计数器数值 (CV) 按固定间隔发生的预防性维修。此时间间隔采用与使用量相关的单位表示， 例如，工时或千米。实际维修时间是计数器达到额定值的时间。这些实际时间是可以预报的。 定期维修 (P) 和计数器数值 (CV) 可以一起组合使用定期维护和 计数器数值 策略。在两个条件中，只要其中任意一个条件先达到，就执行维修。除非达到特定额定值，否则会在特定的时间执行维修。 示例 汽车在 保修期 内可以接受两次保养，分别是行驶了 10,000 千米或使用了 6 个月时，无论先达到哪个条件都可以得到一次保养。 预报活动 (PA) 可将此方法与计数器数值 (CV) 进行比较。维修间隔以基于过去（历史记录）计量数据的特定计量数量（相关变量）值的预报进度为依据。此方法可优化维修间隔。维修期间计量的数据将再次发送至历史记录数据。因此，维修预报会连续修改为最新计量数据。 检验 (PI) 检验 期间会为特定物料执行一组计量。当每种计量类型的相关变量的计量值不符合额定值时，需要进行维修。将根据检验结果执行维修。每种计量可以引起不同活动。检验间隔以特定计量数量（相关变量）值的预期进度为依据。 预防性维修 (PM) 策略 在物料出故障之前要执行的所有 维护活动 。目的是使物料保持正常发挥功能所需的技术状况。此 服务计划及维修说明模块 支持此策略。预防性维护可分为： 使用后的预防性维修 (UBM) 状态维修 (CBM) 定期维修 (P) 按固定间隔或在服务期段的特定时间内发生的预防性维修。维修频率以时间单位表示。 计数器数值 (CV) 按固定间隔发生的预防性维修。该时间间隔以与使用量相关的单位表示，例如，工时或千米。实际维修时间是计数器达到额定值的时间。这些实际时间是可以预报的。 定期维修 (P) 和计数器数值 (CV) 定期维修和计数器数值策略可以组合使用。在两个条件中，只要其中任意一个条件先达到，就执行维修。除非达到了特定额定值，否则会在特定时刻执行维修。 示例 汽车在保修期内可以接受两次保养，分别是行驶了 10,000 千米或使用了 6 个月时，无论先达到哪个条件都可以得到一次保养。 预报活动 (PA) 此方法可以与计数器数值 (CV) 进行比较。根据过去（历史记录中）的计量数据，维修间隔以特定计量数量（相关变量）值的预报进度为依据。此方法可优化维修间隔。维修期间计量的数据将再次发送至历史记录数据。因此，维修预报会连续修改为最新计量数据。 检验 (PI) 检验期间会为特定物料执行一组计量。当每种计量类型的相关变量的计量值不符合额定值时，需要进行维修。将根据检验结果执行维修。每种计量可以引起不同活动。检验间隔以特定计量数量（相关变量）值的预期进度为依据。 使用后的预防性维修 (UBM) 在使用一段时间之后进行的预防性维修，与当时的物料状况无关。“使用后的预防性维修”可细分为： 定期维修 (P) 计数器数值 (CV) 定期维修 (P) 和计数器数值 (CV) 定期维修 (P) 按固定间隔或在服务期段的特定时间内发生的预防性维修。维修频率以时间单位表示。 计数器数值 (CV) 按固定间隔发生的预防性维修。该时间间隔以与使用量相关的单位表示，例如，工时或千米。实际维修时间是计数器达到额定值的时间。这些实际时间是可以预报的。 定期维修 (P) 和计数器数值 (CV) 定期维修和计数器数值策略可以组合使用。在两个条件中，只要其中任意一个条件先达到，就执行维修。除非达到了特定额定值，否则会在特定时刻执行维修。 示例 汽车在保修期内可以接受两次保养，分别是行驶了 10,000 千米或使用了 6 个月时，无论先达到哪个条件都可以得到一次保养。 预报活动 (PA) 此方法可以与计数器数值 (CV) 进行比较。维修间隔以基于过去（历史记录）计量数据的特定计量数量（相关变量）值的预报进度为依据。此方法可优化维修间隔。维修期间计量的数据将再次发送至历史记录数据。因此，维修预报会连续修改为最新计量数据。 检验 (PI) 检验期间会为特定物料执行一组计量。当每种计量类型的相关变量的计量值不符合额定值时，需要进行维修。将根据检验结果执行维修。每种计量可以引起不同活动。检验间隔以特定计量数量（相关变量）值的预期进度为依据。 状态维修 (CBM) 当所需计量与指定额定值不再相符的情况下执行的预防性维修。例如，如果发动机的油压小于 x 值，则必须采取纠错性措施。维修状态可以细分为： 预报活动 (PA) 检验 (PI) 定期维修 (P) 按固定间隔或在服务期段的特定时间内发生的预防性维修。维修频率以时间单位表示。 计数器数值 (CV) 按固定间隔发生的预防性维修。该时间间隔以与使用量相关的单位表示，例如，工时或千米。实际维修时间是计数器达到额定值的时间。这些实际时间是可以预报的。 定期维修 (P) 和计数器数值 (CV) 可以一起组合使用定期维护和计数器数值策略。在两个条件中，只要其中任意一个条件先达到，就执行维修。除非达到了特定额定值，否则会在特定时刻执行维修。 示例 汽车在保修期内可以接受两次保养，分别是行驶了 10,000 千米或使用了 6 个月时，无论先达到哪个条件都可以得到一次保养。 预报活动 (PA) 此方法可以与计数器数值 (CV) 进行比较。维修间隔以基于过去（历史记录）计量数据的特定计量数量（相关变量）值的预报进度为依据。此方法可优化维修间隔。维修期间计量的数据将再次发送至历史记录数据。因此，维修预报会连续修改为最新计量数据。 检验 (PI) 检验期间会为特定物料执行一组计量。当每种计量类型的相关变量的计量值不符合额定值时，需要进行维修。将根据检验结果执行维修。每种计量可以引起不同活动。检验间隔以特定计量数量（相关变量）值的预期进度为依据。 相关主题 计量类型 |