| # 掩码段 (tcibd4103s000) 使用此进程以查看、创建或维护掩码段的长度、类型和内容。 段长度加上分隔符组成了总长度。 存在根据使用代码的位置由掩码生成的最大长度的标识代码。 如需更多信息，请参见定义掩码段。 相关主题 定义掩码 定义掩码段 定义掩码示例 掩码 您要查看、创建或维护的掩码段的掩码。 序号 第一个空号 LN 生成并插入到标识代码中。 如果段类型是顺序，LN 会计算该序号。 分段类型 段包含的信息类型。 如果段类型是转换表，则必须定义和选择转换表来转换选项、Infor LN 字段或日期。如需更多信息，请参见 定义掩码。 允许值 段类型 特性 插入到标识代码的产品特性。 只有物料是装配控制物料时才使用产品特性。 如果段类型为选项，则仅此字段可用。 转换表 用于将实际数据转换为构成序列号所必需的代码的表。 例如，将生产日期转换为日期代码。 使用转换表 (tcibd4504m000) 进程可为下列类型信息定义转换表： 选项 Infor LN 字段 日期 如果段类型为转换表，则仅此字段可用。 Infor LN 字段类型 其内容已插入到标识代码中的 LN 字段的来源。 该字段可来源于车间管理数据、物料数据和仓单等。 如果段类型为Infor LN 字段，则仅此字段可用。 Infor LN 字段 其内容已插入到标识代码的 LN 字段。 可以选择 Infor LN 字段类型字段中所选类型的字段。 如果段类型为Infor LN 字段，则仅此字段可用。 日期 插入到标识代码的日期类型。 日期 月 年（两位数） 年（四位数） 星期 小时 分 日期 如果段类型为日期，则仅此字段可用。 段号 指示掩码段顺序的号码。 序号不必是连续的编号。 LN 会生成段号 10、20、30 等。 如果需要，可以更改默认段号。 例如，可以输入段号 25，来定义一个可能出现在现有段 20 和 30 之间的新段。 重置频率 如果掩码包含顺序段，则您可以指定重置频率。 如果重置期间到期，LN 会将序号重置为 1。 此重置期间必须与您为日期段选择的期间相同。 例如，如果日期类型为月，则可以选择一个月作为重置频率。 如果掩码包含多个日期段，则可以选择任何使用过的日期段期间作为重置频率。 如果段类型为顺序，则此字段可用。 字母数字 插入到标识代码的字母数字字符串。 如果段类型为字母数字，则仅此字段可用。 分段长度 用位数表示的段长度。 如果掩码段是下列其中一种类型，则可以指定长度： 选项 Infor LN 字段 顺序 LN可以计算段长度，条件是掩码段是下列其中一种类型： 字母数字 转换表 日期 |