| # 物理分解结构日志 (tscfg2515m000) 使用此进程以显示在序列化物料的物理分解结构中安装和/或删除的子物料。 注意 如果满足以下两个条件，系统会自动记录安装或删除情况： 序列化物料 (tscfg2100m000) 进程中序列化物料的状态为活动。 在配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中，选中使用配置状态复选框或创建物理分解结构日志复选框。 您在物理分解结构 (tscfg2110m000) 进程中可以启动的图形浏览器框架 (GBF) 也使用此进程中的数据。 相关主题 更新物理分解结构 核准-拒绝更改和更新物料分解结构 已取代的序列化物料 父物料 父序列化物料（对其物理分解结构所做的更改会记录并显示在此进程中）的物料代码。 序列号 父物料（对其物理分解结构所做的更改会记录并立即显示在此进程中）的序列号 说明 物料的说明或名称 修订号 序列化物料任何修订的标识。 安装组 父序列化物料所属的安装组的代码。 说明 代码的说明或名称。 所有者 拥有父子序列化物料的业务伙伴名称 位置 分解结构中子物料或子组件的位置编号 更改人 对物理分解结构的组件所做的更改进行初始化的用户的名称。 注意 这是一个显示字段。 Infor LN 默认在此字段中使用此值。 更改来源 对物理分解结构的组件所做的更改进行初始化的源。 允许值 更改源 注意 这是一个显示字段。 Infor LN 默认在此字段中使用此值。 默认情况下，此字段中的值设置为不适用。 订单编号 对物理分解结构的组件所做的更改进行初始化的订单编号。 注意 仅当更改来源字段设置为维修销售订单或工作单或服务订单时，此字段才适用。 这是一个显示字段。 Infor LN 默认在此字段中使用此值。 生效时间 使用更改物理分解结构 (tscfg2220m000) 进程，在父物料的物理分解结构中删除或安装子物料的日期。 状态 在物理分解结构中已将子物料更改至的状态 物料 在物理分解结构中已删除或安装的子物料的物料代码 序列号 在父物料的物理分解结构中已删除或安装子物料的序列号。 说明 子物料的名称或说明 修订号 序列化物料任何修订的标识。 数量 物理分解结构中的子物料的数量 注意 如果已填写序列号，此字段必须为 1（一）。 此项没有相关的“帮助”主题。 数量 物料的库存单位 引用指示符 指示在物料中插入组件的位置，例如，电子元件在印刷电路板上的装配位置。 引用指示常用于电子行业；引用指示可能源于计算机辅助设计 (CAD) 工作站。 相关主题 引用指示概览 说明 代码的说明或名称。例如，这可以是表示组件物料安装位置的代码。 上一层(U) 使用此命令显示上一层父物料。 如果当前父物料是分解结构最高层上的物料，则禁用此命令。 下一层(D) 使用此命令显示当前分解结构中子物料的组件。 必须先选中分解结构中的一行才能启用此命令。 |