| # 生成在制品 (WIP) 转移 在制品转移的过程如下： 如果在制品转移发生在同一后勤公司的装配线之间，则会创建一个转移仓单，以便在两条装配线之间创建一个后勤链接，这是处理货物转移所必需的。 根据装线配控制 (LAC) 中“在制品转移处理”字段的参数设置，可能要在运行当前进程后运行执行在制品发料 (tiasc7201m000) 进程或执行在制品收货 (tiasc7202m000) 进程。 如果转移发生在不同后勤公司的装配线工位之间，则在此进程中会触发生成一份公司间采购订单。 使用电子数据交换 (EDI) 可生成公司间销售订单。 运行装配信息 (tiasc0501m000) 进程可检查 LN 是否生成了任何错误消息。 使用流程触发工作流时可以通过触发器（如完成另一装配线工位上的装配线工位订单）运行当前进程。 您可以在流程触发器定义 (tiasl8100m000) 进程中定义触发器。 有关触发在制品转移的参数和流程的详细说明，请参阅下面的主题：装配控制模块 (ASC) 中的在制品转移。 相关主题 装配订单成本计算 在制品转移 装配控制模块 (ASC) 中的在制品转移 |