| # 执行呆滞分析 呆滞分析计算周转率，它与库存分析参数 (whina0100m000) 进程中指定的呆滞比率进行比较。 此计算把物料分成十个类别，最好的类别具有最高的实际发料/现有库存比率。 运行执行呆滞分析 (whina6220m000) 进程时，LN 根据下列公式计算周转率：
    周转率 = 货物年发料量/现有库存
注意 1 如果发料期段的总时间跨度超过一个季度，则 LN 会根据在物料发放历史记录 (whinr1520m000) 进程或仓库物料发放历史记录 (whinr1530m000) 进程中提供的发料期段计算货物的年发料量。 如果期段类型为月份，则必须至少提供四个期段。 如果期段类型为周，则必须至少提供 14 个期段。 如果提供的期段较少，则 LN 会使用物料仓储数据 (whwmd4100s000) 进程中预期年发放量字段的值。 注意 2 如果发料期段的总时间少于一年，则年发料量计算的结果在发料期段类型月和发料期段类型周之间可以有所不同，如以下示例所示：
当前日期 | 1-14-2009
当前月份： | 1
当前周 | 3
期段类型 = 月，总数为 12 个期段
发料：
9-26-2008 | 期段 = 9 - 2008 | 数量 = 500
1-14-2009 | 期段 = 1 - 2009 | 数量 = 500
当前期段是 1 - 2009。第一次发料期段（9，2008 年）和当前期段（1，2009 年）之间的期段数是 5。因此，年使用量是：
    (总发料量/期段数) * 每年的总期段数 = (1000/5) * 12 = 2400
期段类型 = 周，总数为 52 个期段
发料：
9-26-2008 | 期段 = 39 - 2008 | 数量 = 500
1-14-2009 | 期段 = 3 - 2009 | 数量 = 500
当前期段是 3 - 2009。第一次发料期段（39，2008 年）和当前期段（3，2009 年）之间的期段数是 17。因此，年使用量是：
    (总发料量/期段数) * 每年的总期段数 = (1000/17) * 52 = 3059
示例 周转率（上限）和呆滞比率字段的典型值是：
周转率（上限） | 呆滞比率
--- | ---
0.10 | 90
0.25 | 80
0.50 | 70
0.75 | 60
1.00 | 50
2.00 | 40
4.00 | 30
7.00 | 20
10.00 | 10
99.99 | 0
比率 0 通常对应周转率 99.99。 相关主题 库存分析 |