| # 组件综合可供订货量 (CTP) 检查 组件 CTP 代表除了最终产品 ATP 之外的可生产量，该数量已包含在组件的主计划中。 换句话说，就是在最终产品 ATP 之上可生产的数量。 可以将组件 CTP 和能力 CTP 视为可生产量。 启用组件 CTP 检查 要启用组件 CTP 检查，请在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中为最终产品指定以下内容： 选中组件 CTP复选框。 指定 CTP 时界。 请确保指定的值不是太大。 指定 CTP 跨度。 请确保指定足够的时间。 注意 企业计划子系统会在 CTP 时界与 CTP 跨度之间的期段内执行 CTP 检查。 在 CTP 跨度之外，会将 CTP 视为无限。 对于组件物料，选中物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中的 CTP 关键复选框。 不能为组件定义 CTP 时界，这是因为组件没有唯一的 CTP 检查。 此外，出于相同原因，LN 还会动态以 ATP 跨度替换 CTP 跨度字段： 对于此组件，仅在 ATP 的父物料的 CTP 检查中使用 ATP。 示例 A 的 ATP = 10。 B 的 ATP = 6。 要生产一个 A，需要两个 B。 如果对物料 A 执行 ATP 检查和组件 CTP 检查，则结果为 13（A 的 ATP + 0.5*[B 的 ATP]）。 |