| Beispiel für vorkalkulierte Materialien |  |
| Beispiel Es wird ein Produktionsauftrag über 27 Kisten erstellt. Dieser wird in einem Arbeitsgang erledigt. In der Regel werden bei der letzten Qualitätskontrolle 10 % der Kisten aussortiert. Die Gutmenge beträgt demzufolge 90 %. Um den veranschlagten Verlust von 10 % der Kisten zu kompensieren, wird die geplante Menge auf 30 erhöht. Gemäß der Stückliste werden 20 Schrauben zur Herstellung einer Kiste benötigt. Einige der Schrauben werden beim Einschrauben in die Kiste beschädigt. Zum Ersetzen dieser Schrauben werden 5 % an zusätzlichen Schrauben eingeplant: die Ausschussrate beträgt also 5 %. Die Berechnung sieht wie folgt aus: Auftragsmenge: 27 Kisten Nettomenge: 540 Schrauben Gutmenge: 90 % (10 % Ausschuss) Geplante Herstellmenge: 27 Kisten Geplante Einsatzmenge: 30 Kisten (=27/0,90) Ausschussrate für Schrauben: 5 % Vorkalkulierte Menge: 630 (= 540 x (1+5/100) x (30/27)) Verwandte Themen Geplante Fertigungsmenge Berechnen von vorkalkulierten Mengen |