| Kapazitätsflüsse |  |
| Bei Stunden aus der Produktion und für PCS-Projekte erfasst ERP LN automatisch die Kapazitätsflüsse. Es gibt die folgenden Arten von Kapazitätsflüssen: Kapazitätszufluss von Fremdleistung Kapazitätsabfluss nach Fremdleistung Eingangs-Kapazitätsfluss Ausgangs-Kapazitätsfluss Im Paket People hängen Kapazitätsflüsse zwischen Abteilungen von den Produktionsabteilungen ab. Daher müssen für Mitarbeiter und Maschinen Produktionsabteilungen angegeben werden, um den Kapazitätsfluss zwischen Abteilungen für alle gebuchten Stunden berechnen zu können. Dies gilt sowohl für retrograde Abbuchungen als auch für manuell erfasste Stunden. Aus diesem Grund können Sie nur Stunden aus dem Paket People buchen, wenn eine Produktionsabteilung angegeben ist. Beispiel
| Beziehung zwischen Abteilungen | Art des Kapazitätsflusses
--- | --- | ---
Fall 1 | PA-A = PA-P = PA-M | ---
Fall 2 | PA-A <> PA-P
| PA-A | Kapazitätszufluss von Fremdleistung
| PA-P | Kapazitätsabfluss nach Fremdleistung
Fall 3 | PA-A <> PA-M
| PA-A | Eingangs-Kapazitätsfluss
| PA-A | Ausgangs-Kapazitätsfluss
Wobei... PA-A die ausführende Produktionsabteilung ist, in welcher der Arbeitsgang tatsächlich ausgeführt wird. Diese Abteilung finden Sie in der Stundenposition. PA-M die Abteilung des Mitarbeiters ist. PA-P die geplante Produktionsabteilung ist. Diese Abteilung wird der Vorkalkulation für den Arbeitsgang entnommen. Verwandte Themen Abteilungen |