| Transportmittelkombination (fmfmd0642m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Transportmittelkombinationen ansehen und verwalten. Verwandte Themen Mehrere Transportmittel nach Ladung Verwenden von Transportmittelgruppen Gruppieren von Frachtaufträgen Einführung in die Frachtzusammenstellung Einrichten der Fremdbearbeitung
Felder | Beschreibung
Transportmittelkombination | Ein kombiniertes Transportmittel, das aus verschiedenen Transportmittelarten bzw. Transportmitteln besteht, mit denen gemeinsam eine Ladung transportiert wird. Wenn eine Transportmittelkombination mehr als ein Transportmittel enthält, kann Freight Management die Frachtzusammenstellung für mehr als ein Transportmittel pro Ladung ausführen. Transportmittelkombinationen werden auch zum Bilden von Frachtauftrags-Clustern verwendet. In einer Transportmittelkombination werden die kombinierten Transportmittel angezeigt, mit denen die Waren in einem Frachtauftrags-Cluster transportiert werden.
Allgemein
Versandart | Die Versandart der Transportmittelkombination. Es stehen folgende Versandarten zur Verfügung: Transport per Seefracht Transport per Bahn Transport per LKW Transport per Luftfracht Transport per Binnenwasserstraße --- Wenn Sie im Feld Transportmittelgruppe eine Transportmittelgruppe auswählen, muss die Versandart der Transportmittelkombination mit der Versandart der Transportmittelgruppe identisch sein.
Transportmittelart | Die Transportmittelart für die aktuelle Transportmittelkombination. Wenn Sie eine Transportmittelart auswählen, ist die aktuelle Transportmittelkombination nur für Artikel mit derselben Transportmittelart verfügbar. Sie können die Transportmittelart nicht ändern, wenn die mit der aktuellen Transportmittelart verknüpfte aktuelle Transportmittelkombination in Folgendem verwendet wird: Ladungen Frachtauftrags-Cluster Im Programm Artikel - Freight Management (fmfmd1100m000) Im Programm Artikel - Warenversender/-empfänger (fmfmd2100m000)
Kombinations-Code | Der Kombinations-Code für die aktuelle Transportmittelkombination. Wenn Sie einen Kombinations-Code auswählen, ist die aktuelle Transportmittelkombination nur für Artikel mit demselben Kombinations-Code verfügbar. Wenn ein Kombinations-Code und eine Transportmittelart für die aktuelle Transportmittelkombination angegeben wird, muss der Kombinations-Code der Transportmittelkombination mit dem Kombinations-Code der Transportmittelart identisch sein, wenn die Transportmittelart einen Kombinations-Code hat. Sie können den Kombinations-Code nicht ändern, wenn die mit dem aktuellen Kombinations-Code verknüpfte aktuelle Transportmittelkombination in Folgendem verwendet wird: Ladungen Frachtauftrags-Cluster Im Programm Artikel - Freight Management (fmfmd1100m000) Im Programm Artikel - Warenversender/-empfänger (fmfmd2100m000)
Versandprozedur | Die voreingestellte Versandprozedur für die aktuelle Transportmittelkombination.
Kalender | Die Kennung für den Kalender der Transportmittelkombination.
Durchschnittsgeschwindigkeit | Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Transportmittelkombination. Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird zur Berechnung der erforderlichen Zeit für den Transport zwischen zwei Adressen verwendet, wenn die Entfernung zwischen diesen bekannt ist. Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird bei der Frachtzusammenstellung verwendet. Entfernungen zwischen Adressen werden in den Programmen Entfernung nach Ort (tccom4537m000) und Entfernung nach PLZ (tccom4538m000) verwaltet. Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird in den voreingestellten Entfernungs- und Zeiteinheiten ausgedrückt, die im Programm Parameter Stammdaten (fmfmd0100m000) festgelegt wurden.
Durchschnittsgeschwindigkeit | Die Entfernungseinheit, die zum Ausdrücken der Durchschnittsgeschwindigkeit verwendet wird.
Durchschnittsgeschwindigkeit | Die voreingestellte Zeiteinheit für Stunden. Die voreingestellte Zeiteinheit für Stunden wird im Programm Parameter Stammdaten (fmfmd0100m000) festgelegt.
Ladungsplanung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Frachtaufträge, für die die aktuelle Transportmittelgruppe ausgewählt ist, für die Frachtzusammenstellung verfügbar. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind Frachtaufträge, für die die aktuelle Transportmittelgruppe ausgewählt ist, für die Cluster-Bildung verfügbar. Verwandte Themen Das Attribut "Ladungsplanung"
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Zusatzdaten zur Transportmittelgruppe verfügbar.
Kapazität
Höchster Planungsprozentsatz | Der Prozentsatz der verfügbaren Ladekapazität, die nutzbar ist. Bei der verfügbaren Ladekapazität handelt es sich um die durchschnittliche Ladekapazität der Transportmittelgruppen für die Transportmittel und Transportmittelarten, die zur aktuellen Transportmittelkombination gehören. Sie können die Voreinstellung von 100 % ändern.
Kapazität (Gewicht) | Mit der Kapazität als Gewicht wird die verdichtete Gewichtskapazität der Transportmittelgruppen für die Transportmittel und Transportmittelarten ausgedrückt, die zur aktuellen Transportmittelkombination gehören.
Kapazität (Gewicht) | Die Gewichtseinheit, mit der die Kapazität als Gewicht ausdrückt wird. Sie können die voreingestellte Gewichtseinheit in Freight Management überschreiben. Die voreingestellten Maßeinheiten in Freight Management werden im Programm Parameter Stammdaten (fmfmd0100m000) festgelegt. Die Stammdaten in Freight Management sind obligatorisch.
Kapazität (Volumen) | Mit der Kapazität als Volumen wird die verdichtete Volumenkapazität der Transportmittelgruppen für die Transportmittel und Transportmittelarten ausgedrückt, die zur aktuellen Transportmittelkombination gehören.
Kapazität (Volumen) | Die Volumeneinheit, in der die Kapazität (Volumen) ausgedrückt wird. Sie können die voreingestellte Volumeneinheit überschreiben. Die voreingestellten Maßeinheiten in Freight Management werden im Programm Parameter Stammdaten (fmfmd0100m000) festgelegt. Die Stammdaten in Freight Management sind obligatorisch.
Kapazität (Grundfläche) | Mit der Kapazität als Grundfläche wird die verdichtete Grundflächenkapazität der Transportmittelgruppen für die Transportmittel und Transportmittelarten ausgedrückt, die zur aktuellen Transportmittelkombination gehören.
Kapazität (Grundfläche) | Die Grundflächeneinheit, in der die Kapazität (Grundfläche) ausgedrückt wird. Sie können die voreingestellte Grundflächeneinheit überschreiben. Die voreingestellten Maßeinheiten in Freight Management werden im Programm Parameter Stammdaten (fmfmd0100m000) festgelegt. Diese Parameter sind obligatorisch.
Kapazität in Stück | Die verdichtete Kapazität, ausgedrückt in Einheiten für Stück für die Transportmittelgruppen der Transportmittel und Transportmittelarten, die zur aktuellen Transportmittelkombination gehören.
Kapazität in Stück | Die Einheit für Stück für die aktuelle Transportmittelkombination.
Befehle | Beschreibung
Transportmittelkombinationen drucken | Startet das Programm Transportmittelkombinationen drucken (fmfmd0442m000).