| Berechnen der Wiederbeschaffungszeit für einen Artikel |  |
| In den Programmen Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) und Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) können Sie verschiedene Wiederbeschaffungszeiten für eine Kombination aus Artikel und Handelspartner angeben. Um die Wiederbeschaffungszeit insgesamt einer Kombination aus EK-Artikel und Lieferant zu berechnen, gehen Sie in das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) bzw. Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) und wählen Sie den Befehl Berechnen. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit wird im Feld Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage) dieser Programme angezeigt. Hinweis Jedes Mal, wenn Sie das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) bzw. Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) öffnen oder schließen, berechnet ERP LN die Wiederbeschaffungszeit (erneut). Zur Berechnung der Wiederbeschaffungszeit bestimmt ERP LN zuerst die durchschnittliche Anzahl der verfügbaren Arbeitsstunden pro Werktag. Diese basiert auf dem Standardkalender des Einsatzbereichs für Einkauf. Hinweis Der Einsatzbereich für Einkauf wird im Feld Voreinstellung Einsatzbereich des Programms Parameter Einkauf (tdpur0100m000) eingestellt. Weitere Informationen zum Standardkalender finden Sie unter Definieren des Standardkalenders. Zur Berechnung der durchschnittlich verfügbaren Arbeitsstunden für jeden verfügbaren Tag geht ERP LN folgendermaßen vor: die verfügbaren Arbeitsstunden für jeden verfügbaren Tag werden anhand von Beginn und Ende bestimmt, die insgesamt verfügbaren Arbeitsstunden pro Woche werden durch Aufaddieren der täglich verfügbaren Stunden berechnet, die insgesamt verfügbaren Arbeitsstunden pro Woche werden durch die Anzahl der verfügbaren Tage pro Woche geteilt. Das Ergebnis sind die durchschnittlich verfügbaren Arbeitsstunden für jeden verfügbaren Tag. Unter Verwendung der durchschnittlich verfügbaren Arbeitsstunden für jeden verfügbaren Tag rechnet ERP LN als Nächstes die einzelnen Komponenten der Wiederbeschaffungszeit in Stunden um und bestimmt die Wiederbeschaffungszeit durch Addieren der folgenden Komponenten der Wiederbeschaffungszeit: die Interne Verarbeitungszeit aus dem Feld Interne Verarbeitungszeit des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) bzw. Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) die Sicherheitszeit aus dem Feld Sicherheitszeit des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) bzw. Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) die Lieferzeit aus dem Feld Lieferzeit des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) bzw. Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) Transportzeit (Tage). ERP LN ermittelt die Transportzeit auf eine der folgenden Weisen: Wenn das Paket Freight Management implementiert ist (Sie können dies im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) festlegen), basiert die Berechnung der Transportzeit auf dem Spediteur und den Touren. Tourenpläne und Service-Grade sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. ERP LN führt die folgenden Schritte durch, um die Transportzeit zu ermitteln. Wenn Tour, Spediteur, Herkunfts- und Bestimmungsadresse bekannt sind, sucht ERP LN zunächst nach Tourenplänen und dann nach Standardtouren mit übereinstimmenden Touren, Spediteuren und Adressen. Wenn mehr als ein passender Tourenplan oder mehr als eine Standardtour gefunden wird, wählt ERP LN den Tourenplan bzw. die Standardtour aus, deren Transportmittelgruppe der Transportmittelgruppe des Spediteurs entspricht. Wenn ERP LN immer noch mehr als einen Tourenplan oder mehr als eine Standardtour findet, haben Tourenpläne Vorrang vor Standardtouren. Werden nur Standardtouren gefunden, wird die Standardtour anhand der Einstellung des Parameters Auswahlkriterium für Spediteur im Programm Parameter Frachtplanung (fmlbd0100m000) ausgewählt. Wenn ERP LN weiterhin mehr als einen Tourenplan findet, wird derjenige ausgewählt, der zuerst in der Datenbank gefunden wird. Wenn das Paket Freight Management nicht implementiert ist, nimmt ERP LN als Transportzeit die Zeit, die es dauert, die Waren von der Adresse des Warenversenders zur Adresse des Wareneingangslagers zu befördern. Die Berechnung basiert auf der entsprechenden Entfernungstabelle (falls verfügbar) aus den Programmen Entfernung nach Ort (tccom4137s000) oder Entfernung nach PLZ (tccom4138s000). Aus welchem dieser beiden Programme die Transportdauer abgerufen wird, hängt von der Einstellung des Feldes Priorität Entfernungstabellen im Programm Parameter COM (tccom0000s000) ab. Unter Verwendung der durchschnittlich verfügbaren Arbeitsstunden für jeden verfügbaren Tag rechnet ERP LN die berechnete Wiederbeschaffungszeit von Stunden in Tage um. Bleibt ein Bruchteil eines Tages übrig, rundet ERP LN diesen Bruchteil auf einen ganzen Tag auf. Dadurch wird die berechnete Wiederbeschaffungszeit immer in ganzen Tagen angegeben. Beispiel- Einsatzbereich für Einkauf Der Einsatzbereich für Einkauf ist PURAT. Der Standardkalender für den Einsatzbereich PURAT sieht folgendermaßen aus:
Tag | Verfügbar | Beginn | Ende | Verfügbare Arbeitszeit
--- | --- | --- | --- | ---
Montag | Ja | 8:30:00 | 16:30:00 | 8
Dienstag | Ja | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
Mittwoch | Ja | 9:00:00 | 16:30:00 | 7,5
Donnerstag | Ja | 8:00:00 | 16:30:00 | 8,5
Freitag | Ja | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
Wie aus obigem Standardkalender ersichtlich, stehen für jede Woche insgesamt 40 Arbeitsstunden zur Verfügung. Für jeden verfügbaren Tag stehen im Durchschnitt acht Stunden zur Verfügung. Dies entspricht 40 verfügbaren Arbeitsstunden pro Woche bei fünf verfügbaren Tagen. Unter Verwendung der durchschnittlich acht verfügbaren Arbeitsstunden für jeden verfügbaren Tag rechnet ERP LN die folgenden Komponenten der Wiederbeschaffungszeit in Wiederbeschaffungszeiten um, die in Stunden angegeben werden.
Komponenten der Wiederbeschaffungszeit | Wiederbeschaffungszeit | Wiederbeschaffungszeit in Stunden
--- | --- | ---
Interne Verarbeitungszeit | 6 Stunden | 6 Stunden
Sicherheitszeit | 6 Stunden | 6 Stunden
Lieferzeit | 1 Tag | 8 Stunden
Hinweis Die Transportzeit (Tage) wird mithilfe des Einsatzbereichs für Warentransport umgewandelt, der im Programm Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000) erfasst ist, und nicht mithilfe des Einsatzbereichs für Einkauf. Beispiel- Einsatzbereich für Warentransport Der Einsatzbereich für Warentransport ist EXPO. Der Standardkalender für den Einsatzbereich EXPO sieht folgendermaßen aus:
Tag | Verfügbar | Beginn | Ende | Verfügbare Arbeitszeit
--- | --- | --- | --- | ---
Montag | Ja | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Dienstag | Ja | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Mittwoch | Ja | 9:00:00 | 17:30:00 | 8,5
Donnerstag | Ja | 8:00:00 | 17:30:00 | 9,5
Freitag | Ja | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Wie aus obigem Standardkalender ersichtlich, stehen für jede Woche insgesamt 45 Arbeitsstunden zur Verfügung. Für jeden verfügbaren Tag stehen im Durchschnitt neun Stunden zur Verfügung. Dies entspricht 45 verfügbaren Arbeitsstunden pro Woche bei fünf verfügbaren Tagen. Unter Verwendung des Durchschnitts von neun verfügbaren Stunden an jedem verfügbaren Tag, wandelt ERP LN die Transportzeit (Tage) in die Wiederbeschaffungszeit um, die in Stunden angegeben wird.
Komponenten der Wiederbeschaffungszeit | Wiederbeschaffungszeit | Wiederbeschaffungszeit in Stunden
--- | --- | ---
Transportzeit | 2 Tage | 18 Stunden
Zusammen betragen die interne Verarbeitungszeit, die Sicherheitszeit und die Lieferzeit 20 Stunden. Dies entspricht umgerechnet 2,5 Tagen, also einer Wiederbeschaffungszeit von insgesamt 20 Stunden bei acht verfügbaren Stunden durchschnittlich für jeden verfügbaren Tag. Da die berechnete Wiederbeschaffungszeit immer in ganzen Tagen angegeben wird, rundet ERP LN die Wiederbeschaffungszeit auf drei Tage auf. Die Transportzeit (Tage) beträgt 18 Stunden. Dies entspricht umgerechnet 2 Tagen, also einer Wiederbeschaffungszeit von insgesamt 18 Stunden bei neun verfügbaren Stunden durchschnittlich für jeden verfügbaren Tag. Folglich beträgt die berechnete Wiederbeschaffungszeit insgesamt fünf Tage. Verwandte Themen Bestimmen des geplanten WE-Datums Übersicht über die Kalenderfunktionen Kalender in Order Management Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Verwenden von Standardtouren Verwenden von Tourenplänen |